**电梯安全管理员考试题**

|  |
| --- |
| 第1题 判断题 |
| 电梯的日常维护保养单位应做好保存期不低于2年的保养记录。（ ） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第2题 判断题 |
| 特种设备安全监督部门和行政监察等有关部门应当为举报人进行公开表彰，并按照国家规定给予奖励。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第3题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第4题 判断题 |
| 特种设备存在严重事故隐患的，无改造维修价值或超过规定使用年限的特种设备使用单位应及时报废，并向原登记的安全监督部门办理注销。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第5题 判断题 |
| 日常维护保养单位应当在所承担日常维护保养的电梯轿厢的显著位置，标明本单位的名称、急修和投诉电话。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第6题 判断题 |
| 特种设备事故调查中，调查组可根据需要委托生产单位进行检验或技术监定。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第7题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第8题 判断题 |
| 电梯的生产单位、日常维护保养单位和电梯检验检测机构，没有取得许可，也可从事相关活动。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第9题 判断题 |
| 物业管理企业未落实电梯管理安全责任，经发出安全监察指令拒不改正，需要追求当事人责任或者对物业管理企业资质作出处理。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第10题 判断题 |
| 额定载重量，单位为千克（kg）；额定速度，单位为米/秒（m/s）；轿厢尺寸，以轿厢内的净尺寸轿厢宽度（A）和轿厢深度（B）来表示。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第11题 判断题 |
| 电梯生产单位可以向其他单位转借从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第12题 判断题 |
| 自动扶梯是带有循环运动梯路向上或向上倾斜运送乘客的固定电力驱动设备。自动人行道除用作倾斜运输外，还用作水平运输。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第13题 判断题 |
| 安全三角钥匙锁，是供有资职人员，在电梯发生意外情况，需要在层门外将层门打开时用的专用三角钥匙打开层门的特殊安全门锁。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第14题 判断题 |
| 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的情况书面告知市质监局或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第15题 判断题 |
| 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第16题 判断题 |
| 根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》严禁将学校场地出租作为从事有危险品的生产和经营场所。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第17题 判断题 |
| 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用， 非授权人员不得进入。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第18题 判断题 |
| 电梯是指动力驱动，利用于沿刚性导轨运行的箱体或沿固定线路运行的梯级，进行升降或平行运送人、货物的机电设备包括载人（货）电梯、自动扶梯和自动人行道等。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第19题 判断题 |
| 电梯是机械、电气、电子技术一体化的产品。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第20题 判断题 |
| 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备技术创新和应用。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第21题 判断题 |
| 电梯变更或者报废的，原使用单位应当在变更或者报废的30日前，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第22题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第23题 判断题 |
| 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致重大事故发生的，处一年年收入的60%的罚款。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第24题 判断题 |
| 电梯安装、改造和重大维修单位应当向使用单位提供电梯安装、改造和重大维修的质量合格证书，并提供一年的售后服务。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第25题 判断题 |
| 电梯使用单位应当对电梯的安全使用履行职责，根据产品特点和公共场所安全需要，配备电梯驾驶员和配备电梯兼职安全管理员。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第26题 判断题 |
| 特种设备安全管理员应对本企业的特种设备使用状况进行经常性的检查。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第27题 判断题 |
| 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备监察机构报告。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第28题 判断题 |
| 特种设备使用单位发生较大事故的，处20万元以上50万以下罚款。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第29题 判断题 |
| 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致较大事故发生的，处一年年收入的40%的罚款。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第30题 判断题 |
| 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第31题 判断题 |
| 电梯种类有乘客电梯、载货电梯、病床电梯、住宅电梯、杂物电梯等。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第32题 判断题 |
| 电梯使用单位在电梯投入使用后，10天内应到区、县质监部门办理登记手续。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第33题 判断题 |
| 层门门锁其作用可防止电梯在开门状态下轿厢运行的危险故障出现。（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第34题 多选题 |
| 电梯使用单位应当对电梯的安全使用履行下列职责[ ]。（） |
| A、配备专职安全管理员 B、制定电梯安全管理制度 C、根据产品特点配备电梯驾驶员 D、对存有严重故障的电梯应立即停止使用 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第35题 多选题 |
| 依据《特种设备安全监察条例》，国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。判断下列叙述[ ]是正确的？（） |
| A、国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用 B、特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入 C、国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力 D、实行特种设备责任制度，提高防范事故的能力。 |
| **正确答案：**ABC |
| 第36题 多选题 |
| 公布特种设备安全以及能效忕况，应当包括[ ]内容：（） |
| A、特种设备质量安全状况 B、特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策 C、特种设备能效状况 D、其他需要公布的情况 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第37题 多选题 |
| 安全使用的警示标志牌是[ ]。（） |
| A、安全色 B、几何图形 C、图象符号 D、颜色 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第38题 多选题 |
| 特种设备的[ ]内容应当由经核准的特种设各检验检测机构进行。（） |
| A、采购检测 B、定期检验 C、型式试验 D、监督检验   |  | | --- | | 第41题 多选题 | | 电梯停驶后应关闭[ ]部件。（） | | A、电源开关 B、轿厢内照明 C、轿门 D、层门 | | **正确答案：**ABCD |  |  | | --- | | 第42题 多选题 | | 电梯专职安全管理员应履行下列职责[ ]。（） | | A、做好运行与管理记录 B、妥善保管专用钥匙 C、监督日常保养和检修工作 D、发现安全隐患及时报告 | | **正确答案：**ABCD |  |  | | --- | | 第43题 多选题 | | 《特种设备安全监察条例》对[ ]使用的特种设备不适用。（） | | A、军事装备 B、电梯 C、起重机械 D、海上设施 | | **正确答案：**AD |  |  | | --- | | 第44题 多选题 | | 电梯按拖动方式可[ ]分类。（） | | A、交流双速电梯 B、交流调频调压调速电梯 C、直流电梯 D、液压电梯 | | **正确答案：**ABCD |  |  | | --- | | 第45题 多选题 | | 特种设备管理员应配合有关机构做好事故的调查和其他[ ]工作。（） | | A、管理 B、处理 C、汇总 D、统计 | | **正确答案：**BCD | |
| 第46题 多选题 |
| 特种设备发生事故后，应按照国家规定进行[ ]工作。（） |
| A、事故调查 B、人员调动 C、追究责任 D、继续生产 |
| **正确答案：**AC |

|  |
| --- |
| 第47题 单选题 |
| 特种设备异地发生事故，业主或聘用单位人员应当立即报告[ ]质量监督行政部门。（） |
| A、设备制造注册地 B、设备使用当地 C、国家质监总局 D、设备使用单位主管部门 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第48题 单选题 |
| 造成[ ]死亡，定为特别重大事故。（） |
| A、3人 B、10人 C、30人以上 D、50人以上 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第49题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备应包括其附属的[ ]、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。（） |
| A、管道 B、安全附件 C、辅机设备 D、分析仪器 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第50题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》是一部[ ]。（） |
| A、安全技术法规 B、行政规章 C、法律 D、行政法规 |
| **正确答案：**D |
| 第51题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备[ ]知识。（） |
| A、安全 B、节能 C、安全、节能 D、节耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第52题 单选题 |
| 特种设备生产单位应当对其生产的特种设备的安全性能和[ ]负责。（） |
| A、产品质量 B、能效指标 C、节能投入 D、保险投入 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第53题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》适用于涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、[ ]、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。（） |
| A、航空航天器 B、铁路机车 C、船舶锅炉 D、压力管道 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第54题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的[ ]负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。（） |
| A、安全性能 B、节能指标 C、安全性能和能效指标 D、节能降耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第55题 单选题 |
| 国家对特种设备实行专项安全监察是[ ]性质的。（） |
| A、指导性 B、强制性 C、非强制性 D、一般性 |
| **正确答案：**B |
| 第56题 单选题 |
| 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》从[ ]时候开始实施。（） |
| A、2000-4-21 B、2001-4-21 C、2002-4-21 D、2003年4日21日 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第57题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表进行[ ] 校验、检修，并作出记录。（） |
| A、每半年 B、每年 C、定期 D、自行 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第58题 单选题 |
| 锅炉、压力容器、电梯等特种设备的维修单位，应有与特种设备维护相适应的专业技术人员和技术工人，以及必要的[ ]，并经所属地区的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。（） |
| A、质保体系 B、施工设备 C、维修技术 D、检测手段 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第59题 单选题 |
| 特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验结果，鉴定结论或严重失实造成损害的应承担[ ]责任。（） |
| A、主要 B、全面 C、刑事 D、赔偿 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第60题 单选题 |
| 自动扶梯是由梯级、牵引链条、梯路导轨系统、驱动装置、[ ]、扶手装置和桁架（金属结构）等若干部件组成。（） |
| A、保护装置 B、超速保护装置 C、张紧装置 D、扶手转动装置 |
| **正确答案：**C |
| 第61题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以 及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，[ ]还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。（） |
| A、大型特种设备　　 B、高性能特种设备　　 C、高耗能特种设备 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第62题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位，应按定期检验的要求，在安全检验合格有效期 [ ]1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。（） |
| A、届满 B、届满前 C、届满后 D、届满期间 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第63题 单选题 |
| 特种设备安全监督管理部门根据举报，对涉嫌违反规定的行为进行查处时，可行使的职权之一是：对有证据表明不符合安全技术要求或有严重事故隐患的特种设备，予以[ ]或扣押。（） |
| A、查封 B、暂停使用 C、限制使用 D、专人使用 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第64题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装和使用维修说明以及[ ]等文件。（） |
| A、强度计算书 B、水压试验 C、监督检验证明 D、备品备件清单 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第65题 单选题 |
| 本地区建设、公安、安全监察、工商、房地资源等行政管理部门应当根据各自职责， 共同做好本地区电梯的安全[ ] 工作。（） |
| A、检查 B、检测 C、监察 D、试验 |
| **正确答案：**C |
| 第66题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，对有证据表明不符合安全技术规范要求的或有其他[ ]的特种设备，予以查封或者扣押。（） |
| A、严重事故隐患 B、能耗严重超标 C、严重事故隐患和能耗严重超标 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第67题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》对特种设备的生产、使用、监督检验和[ ]实行严格的控制和管理。（） |
| A、报废 B、检验检测 C、保养 D、登记 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第68题 单选题 |
| 电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守[ ]要求。（） |
| A、安全技术规范 B、国家标准 C、法律法规 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第69题 单选题 |
| 电梯安装、改造和重大维修单位的售后服务不少于[ ]年。（） |
| A、三 B、二 C、一 D、半年 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第70题 单选题 |
| 修改后《特种设备安全监察条例》于2009年[ ]起施行。（） |
| A、5月1日 B、6月1日 C、8月1日 D、10月1日 |
| **正确答案：**A |
| 第71题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备[ ]机构，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准。（） |
| A、无损检测 B、检验检测 C、无损检测和检验检测 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第72题 单选题 |
| 电梯使用单位应对电梯的安全使用，配备[ ]人员。（） |
| A、电梯驾驶员 B、电梯维修工 C、电梯专职安全管理员 D、专职电工 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第73题 单选题 |
| 电梯乘客不得违反电梯安全[ ]警示操作电梯。（） |
| A、运行 B、使用 C、操作 D、监视 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第74题 单选题 |
| 电梯使用单位应当配备电梯的[ ]安全管理员。（） |
| A、专职 B、兼职 C、临时 D、聘用 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第75题 单选题 |
| 生产单位禁止制造、安装存在[ ]缺陷，可能危及人身和财产安全的电梯。（） |
| A、产品 B、设计 C、维修 D、安装 |
| **正确答案：**A   |  | | --- | | 第76题 单选题 | | 特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表进行[ ]校验、检修，并作出记录。（） | | A、每半年 B、每年 C、定期 D、自行 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第77题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合[ ]指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。（） | | A、安全 B、性能 C、能效 D、节能 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第78题 单选题 | | 电梯专职安全管理员应妥善保管好电梯[ ]钥匙。（） | | A、三角 B、电源 C、轿厢 D、管理室 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第79题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对生产的[ ]设备的安全性能和能效指标负责。（） | | A、所有 B、承压 C、特种 D、特殊 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第80题 单选题 | | 新增置的电梯，在投入使用前，应经法定检测验收合格，领取[ ]，并进行注册登记。（） | | A、电梯安全使用证 B、电梯驾驶员操作证 C、专职安全管理员证 D、安全检验合格标志 | | **正确答案：**D | |
| 第81题 单选题 |
| 电梯的生产质量应当符合国家[ ]标准和安全技术规范的要求。（） |
| A、一般性 B、强制性 C、非强制性 D、参考 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第82题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况[ ]所属地区的特种设备安全监督管理部门后方可施工。（） |
| A、书面申报 B、书面申请 C、书面告知 D、书面备案 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第83题 单选题 |
| 检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或 同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停业[ ]的处罚。（） |
| A、6个月以上2年以下 B、6个月以上3年以下 C、1年以上3年以下 D、1年以上5年以下 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第84题 单选题 |
| 检验机构应确保其从事检验检测活动的人员具有[ ] 规定的资格。（） |
| A、国家 B、企业 C、相关 D、无关 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第85题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门，应当依法[ ]。（） |
| A、罚款 B、教育 C、予以处理 D、停业整顿 |
| **正确答案：**C |
| 第86题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应对特种设备作业人员进行特种设备[ ]教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全节能知识。（） |
| A、安全节能 B、安全 C、节能 D、经济核算 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第87题 单选题 |
| 电梯的日常维护保养单位应当按照保养要求， 制定计划， 并做好保存期不低于[ ]年的保养记录。（） |
| A、三年 B、二年 C、一年 D、半年 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第88题 案例题 |
| 电梯设备缺陷，乘用人坠落井道1．事故简要经过：某日，位于本市郊区的一商城内B号货梯驾驶员载运4名工人和一 辆载有15包水泥的三轮车及一辆空载翻斗车从1楼升至4楼，当货梯到达4楼停稳后，货梯的前门自动开启时后门突然也开启了，由于后门开启正对的是井道内 壁，一名依靠在后门上的工人毫无准备地从轿门和井道之间的间隙中坠落，跌至底坑后死亡。2．事故现场情况：电梯桥门和井道损坏严重。3．事故原因分析：[ ]（） |
| A、轿厢后轿门非正常开启。 B、电梯维修保养工作存在严重缺陷。 C、维修保养时没有及时纠正隐患。 D、作业人员盲目施工。 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第89题 案例题 |
| 擅离岗位，盲目推料进出轿厢（）1．事故简要经过：本市某毛纺厂电梯司机将电梯停在二楼，等待装货，见装卸工还 没有把货物从车间推出来，就暂离轿厢去喝水，刚好此时装卸工将一车坯料从车间推出，看到电梯司机不在，就把坯料推进轿厢。5分钟后，又将另一车坯料从车间 推出来，看到原来的坯料还没有运走，电梯司机又不在，就将第二车坯料也推进轿厢。过了一会儿。电梯司机返回电梯发现层门、轿门都开着，而轿厢却在徐徐下 降，误以为有人在操作电梯慢车运行。她一面叫唤，一面跨入轿厢，当她身体一半还在外面时，轿厢下坠速度加快，将该电梯司机轧在轿厢。（） |
| A、装卸工盲目装运货物超重 B、电梯司机擅自离开岗位 C、电梯司机上班时不能外出喝水 D、电梯司机违规操作 |
| **正确答案：**ABD |

|  |
| --- |
| 第90题 案例题 |
| 简易电梯害死人1．事故简要经过：2007年某月的下午二点左右，在郊区一电气有限公司板金车间内，工人唐某和 赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了轿厢，当电梯开到二楼后赵某刚走出轿厢，只听到背后轰的一声，回头一看，电梯 轿厢突然坠落到楼下，唐某随同轿厢一起坠落。当车间内的其他工人赶来把唐某救出并送往医院急救，但终因伤势过重救治无效而死亡。2．事故现场情况：该简易 电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。但没有专人负责监督车间工人操作电梯。3．事故原因分析：[]（） |
| A、擅自制造简易电梯 B、轿厢面积与载重量不一致 C、作业人员冒险作业，超载装货 |
| **正确答案：**AB |
| 第91题 案例题 |
| 违规操作，安装人员坠落井道1．事故简要经过：某日上午，在某工业开发区的电梯安装工地，一电梯安装工程有限公 司的二名员工正准备安装电梯厅门地坎，他们俩采取了操作不具备安全运行的电梯轿厢装载货物上行，这时电梯轿厢突然加速上行，见状后薛某急忙从轿厢内向井道 外的二楼门处跳，由于二楼门口有保护栏杆，薛某身体碰保护栏反弹坠入底坑，被送医院抢救无效后死亡2．事故现场情况：电梯安装尚在过程中，轿门、轿厢壁、 安全装置等都没有安装完成，每个层楼的层门处都用固定护栏隔离，电梯的控制系统尚未调试，接入的动力电源属于临时电源。3．事故原因分析[]（） |
| A、作业人员违反安装工艺规程。 B、现场施工混乱，没有安全监督。 C、无证人员违章施工。 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第92题 案例题 |
| 管理混乱，随意安排无证人员上岗1．事故简要经过：本市某居民大楼（共二十层）有二台自动门电梯，有专职电梯司 机驾驶，当班司机因家中有事请假，管理部门安排一名电梯修理工代班（无操作证）。该修理工因上厕所，且把电梯处于检修状态，待回来时见电梯门关闭，认为电 梯门自动关闭（实际上有人用通用电梯钥匙把电梯开上四楼），就拿出三角钥匙打开层门，由于用力过猛，人体前冲跌入底坑，造成多处骨折致残。2．事故现场情 况：电梯处于检修状态；年检合格，在有效期内运行使用。3．事故原因分析：[ ]（） |
| A、大楼管理制度不严 B、无证操作电梯 C、电梯钥匙应有专人保管 D、修理工开门时用力过猛 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第93题 案例题 |
| 违规维修，乘客遭罪1．事故简要经过：某区一商业大楼内电梯发生了故障，用户马上通知了维保单位到现场进行维 修。维修公司到现场后，在没有采取切实有效的安全防护措施情况下，在机房就展开了维修，使得电梯可以在轿厢门和厅门敞开时向下运行。此时，有一名正从轿厢 内出去的乘客李某，被向上以检修速度运行的轿厢挤压在层门的上檐大呼救命。所幸检修人员听到了呼救，马上停止了轿厢的运行，可是乘客李某已被挤压成腰椎骨 折。2．事故现场情况：该电梯当时处在检修状态，电梯的其他安全装置有效，电梯检验合格报告及电梯安全检验合格证书齐全且在有效。（） |
| A、电梯维修工违反电梯维修保养安全操作规程。 B、电梯进行故障检修时，未采取安全防护措施。 C、施工现场混乱。 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第94题 案例题 |
| 违章超载，乘客被困1．事件简要经过：位于本市一科技大厦的2号电梯，在首层候梯大厅因严重超载，造成电梯下 沉，脱离门区后电梯门强迫关闭，造成在电梯轿厢内的乘用人员被困。维保单位在接到关人报修后15分钟左右赶到现场，并迅速解救出被困人员，此次事故造成被 困人数达到21人，被困时间约20分钟。2．事故现场情况：（1）事故电梯为曳引式乘客电梯，控制方式为并联，额定运行速度为2.5m/s，额定载重为 1000kg，额定载员13人。（2）对电梯进行相关性能的检查：安全保护装置、轿厢超载报警装置、层轿门安全保护装置、曳引能力等。（） |
| A、电梯严重超载导致曳引绳在曳引轮上滑移。 B、物业管理能力不足。 C、电梯司机对超载未制止。 |
| **正确答案：**AC |

|  |
| --- |
| 第95题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和（ ）责任制度。（） |
| A、交接班 B、节能  C、维护保养 |
| **正确答案：**B |
| 第96题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）罚款：（） |
| A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、一万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第97题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（ ）（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第98题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的质量负责。（ ）（） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第99题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。（） |
| A、作业人员 B、安全管理人员 C、维修人员 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第100题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在（ ），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。（） |
| A、严重事故隐患 B、无改造、修理价值 C、达到安全技术规范规定的其他报废条件的 |
| **正确答案：**ABC |

**第二套**

|  |
| --- |
| 第1题 判断题 |
| 特种设备安全管理员应当配合特种设备检验检测机构作好定期检验检测工作。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第2题 判断题 |
| 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，由指定的人员使用，切不可给无资职人员或无关人员使用。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第3题 判断题 |
| 特种设备使用单位对在用特种设备应至少每周进行一次自行检查并作出记录。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第4题 判断题 |
| 电梯的改造、重大维修，应当遵循科学性、先进性原则，符合国家强制性和安全技术规范的要求。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第5题 判断题 |
| 使用单位应将电梯检验标记粘贴于电梯轿厢内。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第6题 判断题 |
| 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的情况书面告知市质监局或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第7题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。（ ）（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第8题 判断题 |
| 额定载重量，单位为千克（kg）；额定速度，单位为米/秒（m/s）；轿厢尺寸，以轿厢内的净尺寸轿厢宽度（A）和轿厢深度（B）来表示。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第9题 判断题 |
| 特种设备安全监督部门和行政监察等有关部门应当为举报人进行公开表彰，并按照国家规定给予奖励。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第10题 判断题 |
| 特种设备安全管理员须经特种设备监察机构设立的专门考核单位培训后，持证上岗。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第11题 判断题 |
| 通常将电梯的组成分为机房、井道、轿厢、层站四大部分。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第12题 判断题 |
| 检验检测机构工作人员故意刁难设备生产、使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令整改，拒不整改的撤消其检验资格。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第13题 判断题 |
| 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用， 非授权人员不得进入。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第14题 判断题 |
| 特种设备使用单位应对在用的特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第15题 判断题 |
| 上行超保护装置是用于防止电梯上行减速。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第16题 判断题 |
| 电梯是机械、电气、电子技术一体化的产品。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第17题 判断题 |
| 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除隐患后，方可重新投入使用。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第18题 判断题 |
| 特种设备安全管理员应当根据本企业制定特种设备事故应急措施和救援预案。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第19题 判断题 |
| 电梯的日常维护保养单位应当建立健全安全质量保证体系。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第20题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能和能效指标负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第21题 判断题 |
| 当电梯发生故障时电梯日常维护保养单位应及时予以排除。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第22题 判断题 |
| 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按国家规定经特种设备安全监察管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相关工作。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第23题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第24题 判断题 |
| 较大事故是指特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000元以上5000万元以下直接经济损失。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第25题 判断题 |
| 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的30日内向检验机构提出定期检验申请。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第26题 判断题 |
| 电梯目前共分7类，30个品种。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第27题 判断题 |
| 特种设备作业人员无证擅自上岗，需负法律责任。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第28题 判断题 |
| 进口电梯必须符合国际有关电梯法律、行政法规、规章，强制性标准及技术规程要求。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第29题 判断题 |
| 电梯专职安全管理员应做好电梯运行和管理记录，督促电梯日常维护保养单位做好质量检查和相关保养记录。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第30题 判断题 |
| 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密并按照国家有关规定给予奖励。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第31题 判断题 |
| 自动扶梯是带有循环运动梯路向上或向上倾斜运送乘客的固定电力驱动设备。自动人行道除用作倾斜运输外，还用作水平运输。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第32题 判断题 |
| 电梯的生产质量不一定全部符合国家强制性标准和安全技术规范的要求。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第33题 判断题 |
| 为了保障乘客的合法权益，降低电梯生产、使用单位的损失程度，电梯生产、使用单位应参加电梯安全责任的相关保险。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第34题 多选题 |
| 电梯专职安全管理员应履行下列职责[ ]。（ABCD） |
| A、做好运行与管理记录 B、妥善保管专用钥匙 C、监督日常保养和检修工作 D、发现安全隐患及时报告 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第35题 多选题 |
| 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括哪些文件。[ ]（ABCD） |
| A、设计文件 B、产品合格证 C、使用维护说明书 D、安装技术文件 |
| **正确答案：**ABCD |
| 第36题 多选题 |
| 电梯乘客不得实施下列行为[ ]。（ABCD） |
| A、违反安全使用警示操作电梯 B、采用非安全手段开启层门 C、运载超重货物 D、乘座明示处于非安全状态下的电梯 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第37题 多选题 |
| 特种设备出厂时，未按安全技术规范要求的各类规范文件的，情节严重的，处生产单位[ ]处罚。（ABCD） |
| A、停止生产 B、停止销售 C、没收违法所得 D、处以罚款 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第38题 多选题 |
| 特种设备发生事故，应当迅速采取有效措施，[ ]措施。（ABCD） |
| A、组织抢救 B、防止事故扩大 C、减少人员伤亡 D、减少财产损失 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第39题 多选题 |
| 电梯设备使用要求[ ]。（ABCD） |
| A、安全管理要求 B、乘客人员的行为规范 C、电梯设备维护保养要求 D、建立档案要求和运行环境要求 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第40题 多选题 |
| 电梯的终端保护装置有[ ]部件组成。（ABD） |
| A、强迫减速开关 B、终端限位开关 C、基站开门限位 D、终端极限开关 |
| **正确答案：**ABD |
| 第41题 多选题 |
| 特种设备使用单位应当制定特种设备的[ ]应急内容。（BC） |
| A、应急修理材料 B、事故应急措施 C、救援预案 D、救护人员 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第42题 多选题 |
| 日常维护保养单位应当履行下列[ ]安全检查义务。（BC） |
| A、基站照明 B、限速器 C、缓冲器 D、机房通道畅通 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第43题 多选题 |
| 公布特种设备安全以及能效忕况，应当包括[ ]内容：（ABCD） |
| A、特种设备质量安全状况 B、特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策 C、特种设备能效状况 D、其他需要公布的情况 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第44题 多选题 |
| 未经许可，擅自从事电梯、起重机械等的制造、安装、改造等活动，由特种设备安全监督管理部门给予[ ]处罚。（BC） |
| A、警告 B、取缔 C、没收非法产品 D、没收设计文件 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第45题 多选题 |
| 电梯设备维护保养日检至少应检查下列项目[ ]。（ABCD） |
| A、运行、制动等操作指令是否有效 B、运行是否正常，有无异常的振动或者噪声 C、门联锁开关及安全带等是否完好（当有这些装置时）。检查应当做详细记录，并存档备查 D、控制电路与电气元件是否正常 |
| **正确答案：**ABCD |
| 第46题 多选题 |
| 特种设备发生事故后，应按照国家规定进行[ ]工作。（AC） |
| A、事故调查 B、人员调动 C、追究责任 D、继续生产 |
| **正确答案：**AC |

|  |
| --- |
| 第47题 单选题 |
| 重大事故发生后由[ ]会同有关部门组织事故调查组进行调查。（B） |
| A、安全生产管理局 B、国务院特种设备安全监督部门 C、事故调查处理中心 D、市质量技术监督部门 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第48题 单选题 |
| 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应遵循[ ]原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。（C） |
| A、公正 B、公平 C、诚信 D、互助 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第49题 单选题 |
| 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致一般事故发生的，处一年年收入的[ ]的罚款。（B） |
| A、30% B、40% C、50% D、60% |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第50题 单选题 |
| 特种设备安全监督管理部门根据举报，对涉嫌违反规定的行为进行查处时，可行使的职权之一是：对有证据表明不符合安全技术要求或有严重事故隐患的特种设备，予以[ ]或扣押。（B） |
| A、查封 B、暂停使用 C、限制使用 D、专人使用 |
| **正确答案：**A |
| 第51题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，对有证据表明不符合安全技术规范要求的或有其他[ ]的特种设备，予以查封或者扣押。（C） |
| A、严重事故隐患 B、能耗严重超标 C、严重事故隐患和能耗严重超标 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第52题 单选题 |
| 使用的电梯设备变更或报废，原使用单位应当在变更或报废的[ ]前，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（A） |
| A、30日 B、60日 C、120日 D、365日 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第53题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备[ ]知识。（C） |
| A、安全 B、节能 C、安全、节能 D、节耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第54题 单选题 |
| 电梯的日常维护保养单位应当按照保养要求， 制定计划， 并做好保存期不低于[ ]年的保养记录。（A） |
| A、三年 B、二年 C、一年 D、半年 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第55题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》不适用军事装备、核设施、海上设施和[ ]以及煤矿矿井等使用的特种设备。（D） |
| A、承压热水锅炉 B、压力容器 C、气瓶 D、用于市政工地的起重机械 |
| **正确答案：**D |
| 第56题 单选题 |
| 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》从[ ]时候开始实施。（C） |
| A、2000-4-21 B、2001-4-21 C、2002-4-21 D、2003年4日21日 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第57题 单选题 |
| 修改后《特种设备安全监察条例》于2009年[ ]起施行。（A） |
| A、5月1日 B、6月1日 C、8月1日 D、10月1日 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第58题 单选题 |
| 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向[ ]和单位有关负责人报告。（B） |
| A、当地监察机构 B、现场安全管理员 C、安全生产管理机构 D、厂长 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第59题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应至少[ ]进行一次自行检查并作出记录。（B） |
| A、每周 B、每月 C、每季 D、每年 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第60题 单选题 |
| 电梯生产单位不得向其他单位[ ]从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（A） |
| A、转借 B、购买 C、转让 D、拍卖 |
| **正确答案：**A |
| 第61题 单选题 |
| 特种设备安装、改造、维修的施工单位应在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况[ ]所属地区的特种设备安全监督管理部门后方可施工。（C） |
| A、口头申报 B、当面申请 C、书面告知 D、传真备案 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第62题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的[ ]负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。（C） |
| A、安全性能 B、节能指标 C、安全性能和能效指标 D、节能降耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第63题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》中规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应实施[ ]安全监察。（D） |
| A、全面 B、全民 C、重点 D、依法 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第64题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备[ ]技术创新和应用。（B） |
| A、安全 B、节能 C、高新 D、高效 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第65题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备包括其附属的[ ]、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。（B） |
| A、汽水管道 B、安全附件 C、辅机设备 D、水处理分析仪器 |
| **正确答案：**B |
| 第66题 单选题 |
| 特种设备安全监督管理部门对特制设备和检验检测机构实施安全监察时，应有[ ]特种设备安全监察人员参加并出示有效的证件。（D） |
| A、1名 B、1名以上 C、2名 D、2名以上 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第67题 单选题 |
| 生产单位禁止制造、安装存在[ ]缺陷，可能危及人身和财产安全的电梯。（B） |
| A、产品 B、设计 C、维修 D、安装 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第68题 单选题 |
| 特种设备使用单位应当建立技术档案资料，它包括：[ ]（D） |
| A、当班运行记录 B、安全防护措施 C、设备运行故障和事故记录 D、保养维护资料 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第69题 单选题 |
| 特种设备的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后[ ]日内将有关技术资料移交使用单位（B） |
| A、15 B、30 C、45 D、60 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第70题 单选题 |
| 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、[ ]制度。（A） |
| A、档案管理 B、责任保险 C、节能责任 D、奖惩制度 |
| **正确答案：**C |
| 第71题 单选题 |
| 未经许可。擅自从事特种设备维修或者日常维护保养的，由监督部门予以取缔，处：[ ]（B） |
| A、1万元以上2万元以下罚款 B、1万元以上5万元以下罚款 C、2万元以上5万元以下罚款 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第72题 单选题 |
| 检验机构应当对电梯安装、改造和重大维修的全过程实施[ ]检验。（B） |
| A、监察 B、监督 C、督促 D、监视 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第73题 单选题 |
| 本地区建设、公安、安全监察、工商、房地资源等行政管理部门应当根据各自职责， 共同做好本地区电梯的安全[ ] 工作。（C） |
| A、检查 B、检测 C、监察 D、试验 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第74题 单选题 |
| 检验机构应确保其从事检验检测活动的人员具有[ ] 规定的资格。（C） |
| A、国家 B、企业 C、相关 D、无关 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第75题 单选题 |
| 电梯安装、改造和重大维修单位的售后服务不少于[ ]年。（C） |
| A、三 B、二 C、一 D、半年 |
| **正确答案：**C |
| 第76题 单选题 |
| 区（县）质量技监局接到电梯暂停使用报告后，应当在[ ]内到达现场。（C） |
| A、30分钟 B、1小时 C、2小时 D、4小时 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第77题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行[ ]。（C） |
| A、型式试验　　 B、能效测试 C、型式试验和能效测试 D、节能试验 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第78题 单选题 |
| 锅炉、压力容器、电梯等特种设备的维修单位，应有与特种设备维护相适应的专业技术人员和技术工人，以及必要的[ ]，并经所属地区的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。（A） |
| A、质保体系 B、施工设备 C、维修技术 D、检测手段 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第79题 单选题 |
| 《中华人民共和国安全生产法》就是从[ ]保证生产经营单位健康有序的开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济发展。（C） |
| A、思想上 B、组织上 C、制度上 D、工作上 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第80题 单选题 |
| 电梯乘客不得运载[ ]货物乘坐电梯。（B） |
| A、笨重 B、超载 C、滑动 D、滚动 |
| **正确答案：**B |
| 第81题 单选题 |
| 电梯乘客不得违反电梯安全[ ]警示操作电梯。（B） |
| A、运行 B、使用 C、操作 D、监视 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第82题 单选题 |
| 特种设备使用单位在特种设备投入使用前或使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的，处以[ ]罚款。（D） |
| A、500元以上1000元以下 B、2000元以上2万元以下 C、5000元以上5万元以下 D、8000元以上10万元以下 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第83题 单选题 |
| 电梯的生产质量应当符合国家[ ]标准和安全技术规范的要求。（B） |
| A、一般性 B、强制性 C、非强制性 D、参考 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第84题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装和使用维修说明以及[ ]等文件。（C） |
| A、强度计算书 B、水压试验 C、监督检验证明 D、备品备件清单 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第85题 单选题 |
| 自动扶梯是由梯级、牵引链条、梯路导轨系统、驱动装置、[ ]、扶手装置和桁架（金属结构）等若干部件组成。（B） |
| A、保护装置 B、超速保护装置 C、张紧装置 D、扶手转动装置 |
| **正确答案：**C |
| 第86题 单选题 |
| 检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或 同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停业[ ]的处罚。（A） |
| A、6个月以上2年以下 B、6个月以上3年以下 C、1年以上3年以下 D、1年以上5年以下 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第87题 单选题 |
| 事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，属于[ ]。（C） |
| A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特大事故 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第88题 案例题 |
| 滥用三角钥匙，员工坠落井道1．事故简要经过：位于浦东新区的一家大酒店里，酒店餐饮部电话通知工程部，要求使 用原本处于停用状态的电梯。酒店电工周某接到电话通知后，便与工程部油漆工一起前往开启电梯。周某误认为电梯轿厢停于3楼（轿厢实际位于1楼平层位置）即 用专用三角钥匙开启电梯3楼厅门，油漆工在旁协助扒开厅门。周某在未确认电梯轿厢位置的情况下，即进入电梯井道内，致使其坠落至轿厢顶部，终因抢救无效死 亡。2．事故现场情况：电梯设备：该液压电梯型号为COP-GEUY，额定载重量为1800kg，4层4站4门），制造单位为日。（ABC） |
| A、周某擅自动用三角钥匙，盲目进入电梯井道内。 B、管理混乱，未配备专职电梯管理员。 C、电梯三角钥匙没有专人保管。 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第89题 案例题 |
| 简易电梯害死人1．事故简要经过：2007年某月的下午二点左右，在郊区一电气有限公司板金车间内，工人唐某和 赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了轿厢，当电梯开到二楼后赵某刚走出轿厢，只听到背后轰的一声，回头一看，电梯 轿厢突然坠落到楼下，唐某随同轿厢一起坠落。当车间内的其他工人赶来把唐某救出并送往医院急救，但终因伤势过重救治无效而死亡。2．事故现场情况：该简易 电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。但没有专人负责监督车间工人操作电梯。3．事故原因分析：[]（AB） |
| A、擅自制造简易电梯 B、轿厢面积与载重量不一致 C、作业人员冒险作业，超载装货 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第90题 案例题 |
| 擅离岗位，盲目推料进出轿厢（）1．事故简要经过：本市某毛纺厂电梯司机将电梯停在二楼，等待装货，见装卸工还 没有把货物从车间推出来，就暂离轿厢去喝水，刚好此时装卸工将一车坯料从车间推出，看到电梯司机不在，就把坯料推进轿厢。5分钟后，又将另一车坯料从车间 推出来，看到原来的坯料还没有运走，电梯司机又不在，就将第二车坯料也推进轿厢。过了一会儿。电梯司机返回电梯发现层门、轿门都开着，而轿厢却在徐徐下 降，误以为有人在操作电梯慢车运行。她一面叫唤，一面跨入轿厢，当她身体一半还在外面时，轿厢下坠速度加快，将该电梯司机轧在轿厢。（ABD） |
| A、装卸工盲目装运货物超重 B、电梯司机擅自离开岗位 C、电梯司机上班时不能外出喝水 D、电梯司机违规操作 |
| **正确答案：**ABD |
| 第91题 案例题 |
| 不遵守乘客须知，男孩被卡1．事故简要经过：在本市的某居民小区1单元2号楼内，一对夫妇带一名五岁小孩从外归 来欲乘电梯回家，小孩先行跑进电梯轿厢并关门运行，电梯运行至1到3楼之间时突然停止，只听见小孩大声哭救，这对夫妇见状后立即报告物业管理部门，物业赶 来时发现小孩被卡在电梯轿厢与井道间，情况十分危机，最后在消防人员和维保人员的协力救助下，该男孩才成功脱离险情。2．事故现场情况：电梯各类安全装置 有效，电梯控制信号正常，电梯轿门略施外力即能打开。3．事故原因分析：[ ]（ABC） |
| A、电梯运行中强行扒门。 B、电梯维保人员没有按照规范进行维保。 C、电梯轿门存在安全隐患。 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第92题 案例题 |
| 电梯安全知识缺乏，随意使用电梯三角钥匙1．事故简要经过：本市某医院的一台病床电梯，在某早上六时许，一名清 洁工上早班到各楼层打扫卫生，并向门卫要了钥匙，自行开启电梯上至五楼，推出垃圾车，清扫卫生。按常理当电梯到达五层楼后，离开轿厢，应当将操纵箱的电源 钥匙开关或安全开关等切断电源。由于该清洁工缺乏电梯司机专业知识，何况未取得《特种设备作业人员证》。当清扫五层楼卫生后，由于冬天凌晨六时，轿厢内灯 光较昏暗，实际电梯已有人乘座开启上升至8楼，清洁工很自然盲目的推着垃圾车迈向电梯，这样清洁工連车带人一起跌入电梯井道。（AB） |
| A、电梯鈅匙无专人保管 B、无证上岗，擅自操作电梯 C、轿厢内灯光昏暗 D、离开轿厢时应切断控制电源 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第93题 案例题 |
| 徒弟顶班，盲目操作1．事故简要经过：本市某居民楼使用一台信号控制电梯。因年代久远，部份机件损坏严重，设备 处带“病”运行状态。事故当天，电梯司机刚好外出，让其徒弟（未取得特种设备作业人员证）顶班。正当电梯乘载三名客人由底层向五层运行时，在不到三层位置 时，电梯突然停车开门，但电梯轿厢已高出三楼平面近50cm，轿厢门刀已离开层门门锁橡胶轮，致使三层层门在重锤作用下，三层层门慢速缓慢关闭，其中一名 中年乘客从轿厢内跳出，当班司机没有制止，同时应使电梯慢速向下运行，与三层楼平面找平，可惜其由于过份紧张反而使电梯慢速上行。（ACD） |
| A、徒弟不能独立操作 B、三层层门关闭速度太快 C、电梯司机应保持镇静，并稳定乘客情绪 D、乘客不应跳出轿厢 |
| **正确答案：**AC |

|  |
| --- |
| 第94题 案例题 |
| 违规操作，安装人员坠落井道1．事故简要经过：某日上午，在某工业开发区的电梯安装工地，一电梯安装工程有限公 司的二名员工正准备安装电梯厅门地坎，他们俩采取了操作不具备安全运行的电梯轿厢装载货物上行，这时电梯轿厢突然加速上行，见状后薛某急忙从轿厢内向井道 外的二楼门处跳，由于二楼门口有保护栏杆，薛某身体碰保护栏反弹坠入底坑，被送医院抢救无效后死亡2．事故现场情况：电梯安装尚在过程中，轿门、轿厢壁、 安全装置等都没有安装完成，每个层楼的层门处都用固定护栏隔离，电梯的控制系统尚未调试，接入的动力电源属于临时电源。3．事故原因分析[]（AB） |
| A、作业人员违反安装工艺规程。 B、现场施工混乱，没有安全监督。 C、无证人员违章施工。 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第95题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（A） |
| A、三十日 B、五十日 C、十日 |
| **正确答案：**A |
| 第96题 单选题 |
| 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合( )要求。（C） |
| A、经济运行 B、高效率运行 C、节能 D、安全 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第97题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。（ ）（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第98题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时在两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。 （ ）（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第99题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（ ）、检测人员和（ ）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。（AC） |
| A、安全管理人员 B、作业人员 C、维修人员 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第100题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条规定，特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）以上（ ）以下罚款。（BC） |
| A、二千元 B、一万元 C、 十万元 **正确答案：**BC  **第三套** |
|  |
| 第1题 判断题 |
| 特种设备存在严重事故隐患的，无改造维修价值或超过规定使用年限的特种设备使用单位应及时报废，并向原登记的安全监督部门办理注销。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第2题 判断题 |
| 国家质量监督检验检疫总局设立的特种设备事故调查处理中心，主要是组织对重大事故的调查。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第3题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第4题 判断题 |
| 杂物电梯不仅严禁运载人员，且在平层时也不能有人员进入轿厢装卸货物。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第5题 判断题 |
| 事故当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据等致使事故无法认定的，当事人应承担全部责任。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第6题 判断题 |
| 快速电梯：电梯额定速度1.0m/s≤υ＜2. 5m/s的电梯。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第7题 判断题 |
| 《中华人民共和国安全生产法》于2004年11月1日施行。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第8题 判断题 |
| 根据国家规定，乘客注意事项警示标示安全色一般用红、白、蓝、绿四种颜色。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第9题 判断题 |
| 特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控以及有关的附属仪器仪表每年进行校验、检修，并作出记录。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第10题 判断题 |
| 电梯生产单位可以向其他单位转借从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第11题 判断题 |
| 电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用， 非授权人员不得进入。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第12题 判断题 |
| 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除隐患后，方可重新投入使用。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第13题 判断题 |
| 电梯及安全设施进行预防性保养至少每15日一次。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第14题 判断题 |
| 特种设备安全监督部门和行政监察等有关部门应当为举报人进行公开表彰，并按照国家规定给予奖励。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第15题 判断题 |
| 特种设备的使用单位必须指定专人负责特种设备的使用管理工作。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第16题 判断题 |
| 对安全装置、限速器、缓冲器安全试验每季度进行一次。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第17题 判断题 |
| 电梯专职安全管理员应当妥善保管电梯层门三角钥匙、机房钥匙。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第18题 判断题 |
| 一般事故是指特种设备事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第19题 判断题 |
| 特种设备投入使用前或使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自投入使用的，逾期未整改的处以2万元以上罚款。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第20题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第21题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患的特种设备，予以查封或者扣押。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第22题 判断题 |
| 建设单位在选购、安装、交付电梯时，应向使用单位提交完整的技术档案既可。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第23题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定对实施生产许可证的特种设备，由国家安全监察局统一实行生产许可证制度。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第24题 判断题 |
| 较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第25题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果，鉴定结论负责。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第26题 判断题 |
| 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备监察机构报告。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第27题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第28题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第29题 判断题 |
| 垂直运输电梯工作特点它是一种复杂的机电设备，它由许多机构和电气控制设备组成。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第30题 判断题 |
| 特种设备安全管理员应对本企业的特种设备使用状况进行经常性的检查。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第31题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处5万元以上20万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第32题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，电梯投入使用前，使用单位应当核对其是否附有《特种设备安全监察条例》规定的出厂文件。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第33题 判断题 |
| 未经核准擅自从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验等检验检测活动的，予以取缔并没收违法所得。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第34题 多选题 |
| 依据《特种设备安全监察条例》，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照哪些[ ]规定处以罚款是正确的？　　（BCD） |
| A、发生设备故障的，处５万元以上１0万元以下罚款 B、发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款 C、发生较大事故的，处20万元以上50万元以下罚款 D、发生重大事故的，处50万元以上200万元以下罚款 |
| **正确答案：**BCD |

|  |
| --- |
| 第35题 多选题 |
| 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括[ ]记录。（ABD） |
| A、故障 B、定期检验 C、人员分配 D、事故 |
| **正确答案：**ABD |
| 第36题 多选题 |
| 电梯制造单位应对其委托安装、改造、维修单位做好[ ]工作。（BC） |
| A、人员安排 B、安全指导 C、监控 D、工资分配 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第37题 多选题 |
| 特种设备的事故报告应包括：事故发生单位名称、联系人、联系电话、事故发生地点，事故设备名称、经济损失和其他[ ]情况。（ABC） |
| A、事故发生时间 B、人员伤亡 C、损失情况 D、事故损失费统计 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第38题 多选题 |
| 电梯设备使用要求[ ]。（ABCD） |
| A、安全管理要求 B、乘客人员的行为规范 C、电梯设备维护保养要求 D、建立档案要求和运行环境要求 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第39题 多选题 |
| 日常维护保养单位应当履行下列[ ]安全检查义务。（ABCD） |
| A、基站照明 B、限速器 C、缓冲器 D、机房通道畅通 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第40题 多选题 |
| 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营单位，应将[ ]置于易于为乘客注意的显著位置。（AC） |
| A、安全注意事项 B、产品广告 C、警示标志 D、生产厂标 |
| **正确答案：**AC |
| 第41题 多选题 |
| 电梯按拖动方式可[ ]分类。（ABCD） |
| A、交流双速电梯 B、交流调频调压调速电梯 C、直流电梯 D、液压电梯 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第42题 多选题 |
| 依据《特种设备安全监察条例》，国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。判断下列叙述[ ]是正确的？（ABCD） |
| A、国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用 B、特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入 C、国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力 D、实行特种设备责任制度，提高防范事故的能力。 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第43题 多选题 |
| 特种设备的[ ]内容应当由经核准的特种设各检验检测机构进行。（BCD） |
| A、采购检测 B、定期检验 C、型式试验 D、监督检验 |
| **正确答案：**BCD |

|  |
| --- |
| 第44题 多选题 |
| 依据《特种设备安全监察条例》，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有[ ]行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格？（CD） |
| A、未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的 B、不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的 C、未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的 D、伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第45题 多选题 |
| 市区质监部门在进行安全监察时应当提请哪些部门予以配合[ ]。（C） |
| A、房地资源 B、人员中介 C、建设 D、公安 |
| **正确答案：**ACD |
| 第46题 多选题 |
| 对违反特种设备的操作规程和有关安全规章制度将受到[ ]行政处罚。（ACD） |
| A、批评教育 B、调离原工作岗位 C、行政警告 D、罚款 |
| **正确答案：**ACD |

|  |
| --- |
| 第47题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门，应当依法[ ]。（C） |
| A、罚款 B、教育 C、予以处理 D、停业整顿 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第48题 单选题 |
| 电梯使用单位应对电梯的安全使用，配备[ ]人员。（C） |
| A、电梯驾驶员 B、电梯维修工 C、电梯专职安全管理员 D、专职电工 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第49题 单选题 |
| 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经核准的检验检测机构按安全技术规范进行[ ]。（B） |
| A、监督管理 B、监督检验 C、现场检验 D、检验检测 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第50题 单选题 |
| 检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或 同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停业[ ]的处罚。（A） |
| A、6个月以上2年以下 B、6个月以上3年以下 C、1年以上3年以下 D、1年以上5年以下   |  | | --- | | 第51题 单选题 | | 电梯安装、改造和重大维修单位的售后服务不少于[ ]年。（C） | | A、三 B、二 C、一 D、半年 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第52题 单选题 | | 特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当[ ]。（B） | | A、报告主管安全负责人 B、及时处理 C、报告厂长 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第53题 单选题 | | 轿厢超过额定负载时，能发出报警信号，并能使轿厢不能关门启动的部件是[ ]。（B） | | A、过载保护装置 B、超载保护装置 C、超速保护装置 D、安全窗保护 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第54题 单选题 | | 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的[ ]日内向检验机构提出定期检验申请。（C） | | A、10 B、20 C、30 D、40 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第55题 单选题 | | 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》由政府的[ ]部门发布的。（B） | | A、劳动和社会保障部 B、国务院 C、质量技术监督检验检疫总局 D、安全生产监督管理局 | | **正确答案：**B | |
|  |
| 第56题 单选题 |
| 电梯井道建筑工程质量影响电梯安装，电梯安装单位不遵守施工总承包单位安全管理要求， 需要追究[ ]责任。（A） |
| A、法人 B、当事人 C、负责人 D、管理员 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第57题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的[ ]全面负责。（C） |
| A、安全 B、节能 C、安全和节能 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第58题 单选题 |
| 特种设备使用单位应当建立技术档案资料，它包括：[ ]（D） |
| A、当班运行记录 B、安全防护措施 C、设备运行故障和事故记录 D、保养维护资料 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第59题 单选题 |
| 国务院特种设备安全监督管理部门和省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门应[ ]向社会公布特种设备安全以及能效状况。（D） |
| A、每月 B、每季 C、每年 D、定期 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第60题 单选题 |
| 特种设备安全监督管理部门对特制设备和检验检测机构实施安全监察时，应有[ ]特种设备安全监察人员参加并出示有效的证件。（D） |
| A、1名 B、1名以上 C、2名 D、2名以上 |
| **正确答案：**D |
| 第61题 单选题 |
| 电梯乘客不得运载[ ]货物乘坐电梯。（B） |
| A、笨重 B、超载 C、滑动 D、滚动 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第62题 单选题 |
| 电梯的生产质量应当符合国家[ ]标准和安全技术规范的要求。（B） |
| A、一般性 B、强制性 C、非强制性 D、参考 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第63题 单选题 |
| 特种设备使用单位使用不符合能效指标，未及时采取相应措施，逾期未改正的，处[ ] 元以下罚款。（A） |
| A、1000元以上2万 　　 B、2000元以上2万 　　 C、5000元以上2万 D、1万元以上2万 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第64题 单选题 |
| 从事监督检验、定期检验和型式试验的特种设备检验检测，应经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得[ ]证书，方可从事其检验检测工作。（C） |
| A、检验员 B、检验师 C、检验检测 D、无损检测 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第65题 单选题 |
| 电梯失控或超速时，能发出信号，同时切断控制电路，使电梯电机失电制动的部件是[ ]。（B） |
| A、极限开关 B、限速器 C、安全钳 D、超载 |
| **正确答案：**B |
| 第66题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在[ ]检验检测机构中执业。（A） |
| A、两个 B、两个相邻的 C、两个以下 D、两个以上 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第67题 单选题 |
| 自动扶梯是由梯级、牵引链条、梯路导轨系统、驱动装置、[ ]、扶手装置和桁架（金属结构）等若干部件组成。（B） |
| A、保护装置 B、超速保护装置 C、张紧装置 D、扶手转动装置 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第68题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处（ ）罚款；有违法所得的，没收违法所得。（A） |
| A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、一万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第69题 单选题 |
| 本地区建设、公安、安全监察、工商、房地资源等行政管理部门应当根据各自职责， 共同做好本地区电梯的安全[ ] 工作。（C） |
| A、检查 B、检测 C、监察 D、试验 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第70题 单选题 |
| 选购的电梯产品系由有资质的生产厂家生产，具有产品[ ]证书。（B） |
| A、检验 B、合格 C、许可 D、认可 |
| **正确答案：**B |
| 第71题 单选题 |
| 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应遵循[ ]原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。（A） |
| A、公正 B、公平 C、诚信 D、互助 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第72题 单选题 |
| 特种设备异地发生事故，业主或聘用单位人员应当立即报告[ ]质量监督行政部门。（B） |
| A、设备制造注册地 B、设备使用当地 C、国家质监总局 D、设备使用单位主管部门 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第73题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合[ ]指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。（A） |
| A、安全 B、性能 C、能效 D、节能 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第74题 单选题 |
| 对销售禁止销售产品的电梯单位，处以1万元以上[ ]万元以下的罚款处罚。（C） |
| A、2万元 B、3万元 C、5万元 D、7万元 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第75题 单选题 |
| 电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯[ ]保管使用。（B） |
| A、本单位安全员 B、安全管理员 C、电梯驾驶员 D、本单位修理工 |
| **正确答案：**B |
| 第76题 单选题 |
| 造成[ ]死亡，定为重大事故。（C） |
| A、1～3人 B、3～9人 C、10人以上30人以下 D、12～15人 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第77题 单选题 |
| 电梯维护保养单位在发生电梯故障时应[ ]予以排除。（C） |
| A、马上 B、尽快 C、及时 D、等待 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第78题 单选题 |
| 电梯制造单位应当向使用单位提供[ ]的电梯备品备件。（C） |
| A、平时维修零部件 B、平时保养零部件 C、急需 D、安装 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第79题 单选题 |
| 电梯生产单位不得向其他单位[ ]从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（A） |
| A、转借 B、购买 C、转让 D、拍卖 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第80题 单选题 |
| 使用的电梯设备变更或报废，原使用单位应当在变更或报废的[ ]前，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（A） |
| A、30日 B、60日 C、120日 D、365日 |
| **正确答案：**A |
| 第81题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备[ ]技术创新和应用。（B） |
| A、安全 B、节能 C、高新 D、高效 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第82题 单选题 |
| 电梯超载保护装置是当轿厢内的载重超过额定载重时，能发出[ ]信号，使电梯不能关门启动。（C） |
| A、提示 B、提醒 C、警告 D、警铃 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第83题 单选题 |
| 特种设备使用单位应对单位在用的特种设备进行经常性日常维护保养，并定期[ ]。（A） |
| A、自行检查 B、停炉检验 C、排汽试验 D、水压试验 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第84题 单选题 |
| 当电梯轿厢或对重由于故障，超越极限工作位置有[ ]部件来吸收轿厢或对重下坠时的动能。（A） |
| A、缓冲器 B、涨紧轮 C、极限开关 D、导向轮 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第85题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，对有证据表明不符合安全技术规范要求的或有其他[ ]的特种设备，予以查封或者扣押。（C） |
| A、严重事故隐患 B、能耗严重超标 C、严重事故隐患和能耗严重超标 |
| **正确答案：**C |
| 第86题 单选题 |
| 区（县）质量技监局接到电梯暂停使用报告后，应当在[ ]内到达现场。（C） |
| A、30分钟 B、1小时 C、2小时 D、4小时 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第87题 单选题 |
| 当日使用电梯工作完毕后，安全管理员或电梯驾驶员应将电梯轿厢停放在[ ]位置。（B） |
| A、底层 B、基站 C、顶层 D、使用层 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第88题 案例题 |
| 电梯安全知识缺乏，随意使用电梯三角钥匙1．事故简要经过：本市某医院的一台病床电梯，在某早上六时许，一名清 洁工上早班到各楼层打扫卫生，并向门卫要了钥匙，自行开启电梯上至五楼，推出垃圾车，清扫卫生。按常理当电梯到达五层楼后，离开轿厢，应当将操纵箱的电源 钥匙开关或安全开关等切断电源。由于该清洁工缺乏电梯司机专业知识，何况未取得《特种设备作业人员证》。当清扫五层楼卫生后，由于冬天凌晨六时，轿厢内灯 光较昏暗，实际电梯已有人乘座开启上升至8楼，清洁工很自然盲目的推着垃圾车迈向电梯，这样清洁工連车带人一起跌入电梯井道。（AB） |
| A、电梯鈅匙无专人保管 B、无证上岗，擅自操作电梯 C、轿厢内灯光昏暗 D、离开轿厢时应切断控制电源 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第89题 案例题 |
| 简易电梯害死人1．事故简要经过：2007年某月的下午二点左右，在郊区一电气有限公司板金车间内，工人唐某和 赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了轿厢，当电梯开到二楼后赵某刚走出轿厢，只听到背后轰的一声，回头一看，电梯 轿厢突然坠落到楼下，唐某随同轿厢一起坠落。当车间内的其他工人赶来把唐某救出并送往医院急救，但终因伤势过重救治无效而死亡。2．事故现场情况：该简易 电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。但没有专人负责监督车间工人操作电梯。3．事故原因分析：[]（A） |
| A、擅自制造简易电梯 B、轿厢面积与载重量不一致 C、作业人员冒险作业，超载装货 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第90题 案例题 |
| 违规操作，安装人员坠落井道1．事故简要经过：某日上午，在某工业开发区的电梯安装工地，一电梯安装工程有限公 司的二名员工正准备安装电梯厅门地坎，他们俩采取了操作不具备安全运行的电梯轿厢装载货物上行，这时电梯轿厢突然加速上行，见状后薛某急忙从轿厢内向井道 外的二楼门处跳，由于二楼门口有保护栏杆，薛某身体碰保护栏反弹坠入底坑，被送医院抢救无效后死亡2．事故现场情况：电梯安装尚在过程中，轿门、轿厢壁、 安全装置等都没有安装完成，每个层楼的层门处都用固定护栏隔离，电梯的控制系统尚未调试，接入的动力电源属于临时电源。3．事故原因分析[]（A） |
| A、作业人员违反安装工艺规程。 B、现场施工混乱，没有安全监督。 C、无证人员违章施工。 |
| **正确答案：**ABC |
| 第91题 案例题 |
| 擅离岗位，盲目推料进出轿厢（）1．事故简要经过：本市某毛纺厂电梯司机将电梯停在二楼，等待装货，见装卸工还 没有把货物从车间推出来，就暂离轿厢去喝水，刚好此时装卸工将一车坯料从车间推出，看到电梯司机不在，就把坯料推进轿厢。5分钟后，又将另一车坯料从车间 推出来，看到原来的坯料还没有运走，电梯司机又不在，就将第二车坯料也推进轿厢。过了一会儿。电梯司机返回电梯发现层门、轿门都开着，而轿厢却在徐徐下 降，误以为有人在操作电梯慢车运行。她一面叫唤，一面跨入轿厢，当她身体一半还在外面时，轿厢下坠速度加快，将该电梯司机轧在轿厢。（BD） |
| A、装卸工盲目装运货物超重 B、电梯司机擅自离开岗位 C、电梯司机上班时不能外出喝水 D、电梯司机违规操作 |
| **正确答案：**ABD |

|  |
| --- |
| 第92题 案例题 |
| 管理混乱，随意安排无证人员上岗1．事故简要经过：本市某居民大楼（共二十层）有二台自动门电梯，有专职电梯司 机驾驶，当班司机因家中有事请假，管理部门安排一名电梯修理工代班（无操作证）。该修理工因上厕所，且把电梯处于检修状态，待回来时见电梯门关闭，认为电 梯门自动关闭（实际上有人用通用电梯钥匙把电梯开上四楼），就拿出三角钥匙打开层门，由于用力过猛，人体前冲跌入底坑，造成多处骨折致残。2．事故现场情 况：电梯处于检修状态；年检合格，在有效期内运行使用。3．事故原因分析：[ ]（BC） |
| A、大楼管理制度不严 B、无证操作电梯 C、电梯钥匙应有专人保管 D、修理工开门时用力过猛 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第93题 案例题 |
| 违章超载，乘客被困1．事件简要经过：位于本市一科技大厦的2号电梯，在首层候梯大厅因严重超载，造成电梯下 沉，脱离门区后电梯门强迫关闭，造成在电梯轿厢内的乘用人员被困。维保单位在接到关人报修后15分钟左右赶到现场，并迅速解救出被困人员，此次事故造成被 困人数达到21人，被困时间约20分钟。2．事故现场情况：（1）事故电梯为曳引式乘客电梯，控制方式为并联，额定运行速度为2.5m/s，额定载重为 1000kg，额定载员13人。（2）对电梯进行相关性能的检查：安全保护装置、轿厢超载报警装置、层轿门安全保护装置、曳引能力等。（AB） |
| A、电梯严重超载导致曳引绳在曳引轮上滑移。 B、物业管理能力不足。 C、电梯司机对超载未制止。 |
| **正确答案：**AC |
| 第96题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》所称负责特种设备安全监督管理的部门是指（ ）。（B） |
| A、安全生产监督管理部门； B、质量技术监督部门； C、交通部门； D、劳动部门 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第97题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先缴纳罚款、罚金。（ ）（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第98题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（ ）（A） |
| A、正确； B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第99题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；责令停止使用有关特种设备，处（ ）以上（ ）以下罚款。（BC） |
| A、二千元 B、三万元 C、三十万元 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第100题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（ ）和（ ）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。（AC） |
| A、安全 B、岗位管理制度 C、节能 |
| **正确答案：**AC |

**第四套**

|  |
| --- |
| 第1题 判断题 |
| 特种设备作业人员，复审不合格的应当重新参加考试。逾期未申请复审或考试不合格的，其《特种设备作业人员证》予以注销。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第2题 判断题 |
| 较大事故是指特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000元以上5000万元以下直接经济损失。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第3题 判断题 |
| 特种设备安全管理员应对本企业的特种设备使用状况进行经常性的检查。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第4题 判断题 |
| 使用单位应将电梯检验标记粘贴于电梯轿厢内。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第5题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第6题 判断题 |
| 电梯安装、改造和重大维修单位应当向使用单位提供电梯安装、改造和重大维修的质量合格证书，并提供一年的售后服务。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第7题 判断题 |
| 盘车手轮一般安装在曳引机的电动机主轴端，有的直接放在桥厢明显的位置。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第8题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第9题 判断题 |
| 电梯使用单位应当对电梯安全使用履行职责，根据产品特点和公共场所安全需要，配备电梯驾驶员和配备电梯兼职安全管理员。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第10题 判断题 |
| 在发现电梯运行安全隐患、需要停止使用时，电梯专职安全管理员有权作出暂时使用的权利。（A） |
| A、正确 B、错误   |  | | --- | | 第11题 判断题 | | 额定载重量是指电梯设计所规定的轿厢内最大载荷。单位kg。（A） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第12题 判断题 | | 从事电梯安装、改造、维修，日常维护保养的作业人员应当依法取得相应的资格证书。（A） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第13题 判断题 | | 特种设备使用单位发生较大事故的，处20万元以上50万以下罚款。（A） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第14题 判断题 | | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。（ ）（A） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第15题 判断题 | | 特种设备使用单位发生重大事故的，处50万元以上200万以下罚款。（A） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A | |
|  |
| 第16题 判断题 |
| 电梯的生产质量不一定全部符合国家强制性标准和安全技术规范的要求。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第17题 判断题 |
| 电梯生产、使用单位和检验机构违反《中华人民共和国产品质量法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规的，按照相关法律、法规予以处理。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第18题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第19题 判断题 |
| 特别重大事故是指特种设备事故造成30人以上，或者100人以上重伤(包括急性中毒工业中毒)或者1亿元以上直接经济损失。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第20题 判断题 |
| 电梯、自动扶梯的质量监督与安全管理工作由质量技术监督部门负责。（B） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |
| 第21题 判断题 |
| 安全钳是安装在轿厢架上的一套夹紧装置。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第22题 判断题 |
| 限速装置它与轿厢安全钳联动组成监控和阻止电梯超速的保护装置。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第23题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》中规定，特种设备检验检测机构，应依本规定进行检验检测，对其结果，鉴定结论承担法律责任。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第24题 判断题 |
| 从事电梯安装、改造、维修活动的单位应当将拟进行活动的时间、地点和内容等情况，于施工前3个工作日书面告知施工所在的区(县)质量技监局。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第25题 判断题 |
| 层门门锁其作用可防止电梯在开门状态下轿厢运行的危险故障出现。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第26题 判断题 |
| 门联锁安装在各层层门上，用机械与电子联锁共同保护。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第27题 判断题 |
| 特种设备安全管理人员在设备遇到情况紧急时，可以决定临时使用该设备，并及时报告有关负责人。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第28题 判断题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处5万元以上20万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第29题 判断题 |
| 高速电梯：电梯额定速度2.5m/s≤υ＜6. 0m/s的电梯。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第30题 判断题 |
| 电梯变更或者报废的，原使用单位应当在变更或者报废的30日前，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |
| 第31题 判断题 |
| 电梯的日常维护保养单位应做好保存期不低于2年的保养记录。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第32题 判断题 |
| 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，由指定的人员使用，切不可给无资职人员或无关人员使用。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第33题 判断题 |
| 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广、促进特种设备节能技术创新和应用。（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第34题 多选题 |
| 特种设备制造、安装、改造单位应具备[ ]与特种设备制造、安装、改造相关的人员条件。（C） |
| A、普通操作工人 B、技术工人 C、专业技术人员 D、财会人员 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第35题 多选题 |
| 特种设备管理员应配合有关机构做好事故的调查和其他[ ]工作。（A） |
| A、管理 B、处理 C、汇总 D、统计 |
| **正确答案：**BCD |
| 第36题 多选题 |
| 电梯专职安全管理员应当履行的职责：做好运行记录、督促日常维护保养工作、发现运行安全隐患作出暂停使用的建议并报告单位负责人和下列[ ]工作职责。（ACD） |
| A、监督电梯的维护保养单位定期检修保养 B、监督电梯的维护保养单位维保人员用工情况 C、妥善保管电梯层门三角钥匙、机房钥匙 D、妥善保管电梯的基站开门钥匙 |
| **正确答案：**AC |

|  |
| --- |
| 第37题 多选题 |
| 特种设备使用单位应对特种设备作业人员做[ ]工作。（BC） |
| A、技术等级培训 B、安全教育 C、安全培训 D、产品宣传 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第38题 多选题 |
| 电梯的终端保护装置有[ ]部件组成。（ABCD） |
| A、强迫减速开关 B、终端限位开关 C、基站开门限位 D、终端极限开关 |
| **正确答案：**ABD |

|  |
| --- |
| 第39题 多选题 |
| 电梯制造单位应对其委托安装、改造、维修单位做好[ ]工作。（C） |
| A、人员安排 B、安全指导 C、监控 D、工资分配 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第40题 多选题 |
| 依据《特种设备安全监察条例》，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有[ ]行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格？（CD） |
| A、未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的 B、不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的 C、未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的 D、伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的 |
| **正确答案：**ABCD |
| 第41题 多选题 |
| 电梯的产权使用单位，对电梯使用、运行安全必须严格执行[ ]检查制度。（ABCD） |
| A、年检制度 B、季检制度 C、月检制度 D、日检制度 |
| **正确答案：**ACD |

|  |
| --- |
| 第42题 多选题 |
| 电梯制造单位应当向使用单位提供下列[ ]指导和服务。（AC） |
| A、指导制定排险救援应急预案 B、提供急需的备品备件 C、提供专业排险救援等技术培训 D、提供专业人员名单 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第43题 多选题 |
| 特种设备在[ ]情况下应及时予以报废，并向原登记部门办理注销。（ABC） |
| A、存在严重事故隐患 B、无改造维修价值 C、超过规定使用年限 D、无专人管理 |
| **正确答案：**ABC |

|  |
| --- |
| 第44题 多选题 |
| 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括哪些文件。[ ]（ABCD） |
| A、设计文件 B、产品合格证 C、使用维护说明书 D、安装技术文件 |
| **正确答案：**ABCD |

|  |
| --- |
| 第45题 多选题 |
| 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营单位，应将[ ]置于易于为乘客注意的显著位置。（AC） |
| A、安全注意事项 B、产品广告 C、警示标志 D、生产厂标 |
| **正确答案：**AC |
| 第46题 多选题 |
| 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应包括[ ]记录。（ABD） |
| A、故障 B、定期检验 C、人员分配 D、事故 |
| **正确答案：**ABD |

|  |
| --- |
| 第47题 单选题 |
| 造成[ ]死亡，定为特别重大事故。（C） |
| A、3人 B、10人 C、30人以上 D、50人以上 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第48题 单选题 |
| 当电梯轿厢或对重由于故障，超越极限工作位置有[ ]部件来吸收轿厢或对重下坠时的动能。（A） |
| A、缓冲器 B、涨紧轮 C、极限开关 D、导向轮 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第49题 单选题 |
| 电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养，应当达到国家[ ]标准的要求。（B） |
| A、一般性 B、强制性 C、非强制性 D、指导 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第50题 单选题 |
| 检验机构应当对电梯安装、改造和重大维修的全过程实施[ ]检验。（B） |
| A、监察 B、监督 C、督促 D、监视 |
| **正确答案：**B |
| 第51题 单选题 |
| 《中华人民共和国安全生产法》是各类生产经营单位及其从业人员实现安全生产所必须遵循的行为[ ]。（B） |
| A、规范 B、标准 C、准则 D、参考 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第52题 单选题 |
| 电梯发生关人事故时，应劝阻乘客不要自行脱离轿厢，耐心等待[ ]。（C） |
| A、修理 B、检查 C、救援 D、抢救 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第53题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应对特种设备作业人员进行特种设备[ ]教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全节能知识。（A） |
| A、安全节能 B、安全 C、节能 D、经济核算 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第54题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备[ ]机构，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准。（C） |
| A、无损检测 B、检验检测 C、无损检测和检验检测 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第55题 单选题 |
| 新增置的电梯，在投入使用前，应经法定检测验收合格，领取[ ]，并进行注册登记。（D） |
| A、电梯安全使用证 B、电梯驾驶员操作证 C、专职安全管理员证 D、安全检验合格标志 |
| **正确答案：**D |
| 第56题 单选题 |
| 电梯超载保护装置是当轿厢内的载重超过额定载重时，能发出[ ]信号，使电梯不能关门启动。（C） |
| A、提示 B、提醒 C、警告 D、警铃 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第57题 单选题 |
| 电梯使用单位应当在电梯安全检验合格有效期满前的[ ]日内向检验机构提出定期检验申请。（C） |
| A、10 B、20 C、30 D、40 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第58题 单选题 |
| 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗操作的，应处以[ ]罚款。（B） |
| A、1000元以上1万元以下 B、2000元以上2万元以下 C、3000元以上3万元以下 D、4000元以上4万元以下 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第59题 单选题 |
| 特种设备制造单位对电梯、自动扶梯的安装、改造和重大维修活动的全过程实行质量的[ ]工作。（A） |
| A、监督 B、自检 C、抽检 D、记录 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第60题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备安全节能管理制度和[ ]制度。（B） |
| A、交接班责任 B、岗位安全节能责任 C、维护保养责任 D、3巡回检查责任 |
| **正确答案：**B |
| 第61题 单选题 |
| 《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位应当对从业人员进行[ ]教育和培训。（D） |
| A、生产技能 B、文化知识 C、职业道德 D、安全生产 |
| **正确答案：**D |

|  |
| --- |
| 第62题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备[ ]知识。（C） |
| A、安全 B、节能 C、安全、节能 D、节耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第63题 单选题 |
| 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》由政府的[ ]部门发布的。（B） |
| A、劳动和社会保障部 B、国务院 C、质量技术监督检验检疫总局 D、安全生产监督管理局 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第64题 单选题 |
| 电梯的日常维护单位，应对其维护单位的电梯的( ）负责。（A） |
| A、安全性能 B、运行性能 C、耗电性能 D、维护保养质量 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第65题 单选题 |
| 《中华人民共和国安全生产法》于[ ]，通过全国人大第二十八次会议，通过于2002年11月1日施行。（B） |
| A、2002-5-29 B、2002-6-29 C、2002-7-29 D、2002-8-29 |
| **正确答案：**B |
| 第66题 单选题 |
| 特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表进行[ ]校验、检修，并作出记录。（C） |
| A、每半年 B、每年 C、定期 D、自行 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第67题 单选题 |
| ．特种设备安全监督管理部门和行政监察等部门应当为举报人做何工作，并按国家有关规定给予奖励。[ ]（C） |
| A、公开表扬 B、通报表彰 C、保密 D、保护 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第68题 单选题 |
| 特种设备生产单位应当对其生产的特种设备的安全性能和[ ]负责。（A） |
| A、产品质量 B、能效指标 C、节能投入 D、保险投入 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第69题 单选题 |
| 修改后《特种设备安全监察条例》于2009年[ ]起施行。（A） |
| A、5月1日 B、6月1日 C、8月1日 D、10月1日 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第70题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处（ ）罚款；有违法所得的，没收违法所得。（A） |
| A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、一万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下 |
| **正确答案：**C |
| 第71题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的[ ]负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。（C） |
| A、安全性能 B、节能指标 C、安全性能和能效指标 D、节能降耗 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第72题 单选题 |
| 电梯轿厢滞留人员2小时以上的属于[ ]（A） |
| A、一般事故 B、严重事故 C、较大事故 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第73题 单选题 |
| 电梯安装、大修、改造施工前，施工单位必须持相关资料到[ ]质量技术监督局特种设备监察部门进行施工告知。（D） |
| A、施工单位注册地 B、施工单位施工地 C、主管部门所在地 D、设备使用单位主管部门所在地 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第74题 单选题 |
| 检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或 同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停业[ ]的处罚。（A） |
| A、6个月以上2年以下 B、6个月以上3年以下 C、1年以上3年以下 D、1年以上5年以下 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第75题 单选题 |
| 特种设备安全监督管理部门根据举报，对涉嫌违反规定的行为进行查处时，可行使的职权之一是：对有证据表明不符合安全技术要求或有严重事故隐患的特种设备，予以[ ]或扣押。（A） |
| A、查封 B、暂停使用 C、限制使用 D、专人使用 |
| **正确答案：**A |
| 第76题 单选题 |
| 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经核准的检验检测机构按安全技术规范进行[ ]。（B） |
| A、监督管理 B、监督检验 C、现场检验 D、检验检测 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第77题 单选题 |
| 电梯制造单位应向使用单位提供专业排险救援等技能 [ ]。（B） |
| A、指导 B、培训 C、操作 D、演示 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第78题 单选题 |
| 特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备生产、销售，不得以其名义[ ]或监制、监销特种设备。（A） |
| A、推荐 B、推销 C、摊派 D、强行分配 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第79题 单选题 |
| 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应至少[ ]进行一次自行检查并作出记录。（B） |
| A、每周 B、每月 C、每季 D、每年 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第80题 单选题 |
| 生产单位禁止制造、安装存在[ ]缺陷，可能危及人身和财产安全的电梯。（B） |
| A、产品 B、设计 C、维修   |  | | --- | | 第81题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备包括其附属的[ ]、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。（B） | | A、汽水管道 B、安全附件 C、辅机设备 D、水处理分析仪器 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第82题 单选题 | | 日常维护保养的要求规定每年不少于[ ]次对电梯运行情况进行全面检查。（A） | | A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第83题 单选题 | | 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应遵循[ ]原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。（A） | | A、公正 B、公平 C、诚信 D、互助 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第84题 单选题 | | 电梯生产单位不得向其他单位[ ]从事电梯制造、安装、改造和维修活动的资质证书。（A） | | A、转借 B、购买 C、转让 D、拍卖 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第85题 单选题 | | 发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向[ ]单位报告（B） | | A、设备检验检测机构 B、设备使用注册登记机构 C、设备使用单位上级部门 D、设备生产厂 | | **正确答案：**B | | 第86题 单选题 | | 电梯乘客不得违反电梯安全[ ]警示操作电梯。（B） | | A、运行 B、使用 C、操作 D、监视 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第87题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》中规定，从事监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经[ ]特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员资格证书，方可从事检验检测工作。（D） | | A、国务院 B、省级 C、市级 D、所属地区 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第88题 案例题 | | 擅离岗位，盲目推料进出轿厢（）1．事故简要经过：本市某毛纺厂电梯司机将电梯停在二楼，等待装货，见装卸工还 没有把货物从车间推出来，就暂离轿厢去喝水，刚好此时装卸工将一车坯料从车间推出，看到电梯司机不在，就把坯料推进轿厢。5分钟后，又将另一车坯料从车间 推出来，看到原来的坯料还没有运走，电梯司机又不在，就将第二车坯料也推进轿厢。过了一会儿。电梯司机返回电梯发现层门、轿门都开着，而轿厢却在徐徐下 降，误以为有人在操作电梯慢车运行。她一面叫唤，一面跨入轿厢，当她身体一半还在外面时，轿厢下坠速度加快，将该电梯司机轧在轿厢。（BD） | | A、装卸工盲目装运货物超重 B、电梯司机擅自离开岗位 C、电梯司机上班时不能外出喝水 D、电梯司机违规操作 | | **正确答案：**ABD |  |  | | --- | | 第89题 案例题 | | 违规维修，乘客遭罪1．事故简要经过：某区一商业大楼内电梯发生了故障，用户马上通知了维保单位到现场进行维 修。维修公司到现场后，在没有采取切实有效的安全防护措施情况下，在机房就展开了维修，使得电梯可以在轿厢门和厅门敞开时向下运行。此时，有一名正从轿厢 内出去的乘客李某，被向上以检修速度运行的轿厢挤压在层门的上檐大呼救命。所幸检修人员听到了呼救，马上停止了轿厢的运行，可是乘客李某已被挤压成腰椎骨 折。2．事故现场情况：该电梯当时处在检修状态，电梯的其他安全装置有效，电梯检验合格报告及电梯安全检验合格证书齐全且在有效。（B） | | A、电梯维修工违反电梯维修保养安全操作规程。 B、电梯进行故障检修时，未采取安全防护措施。 C、施工现场混乱。 | | **正确答案：**AB |  |  | | --- | | 第90题 案例题 | | 违规操作，安装人员坠落井道1．事故简要经过：某日上午，在某工业开发区的电梯安装工地，一电梯安装工程有限公 司的二名员工正准备安装电梯厅门地坎，他们俩采取了操作不具备安全运行的电梯轿厢装载货物上行，这时电梯轿厢突然加速上行，见状后薛某急忙从轿厢内向井道 外的二楼门处跳，由于二楼门口有保护栏杆，薛某身体碰保护栏反弹坠入底坑，被送医院抢救无效后死亡2．事故现场情况：电梯安装尚在过程中，轿门、轿厢壁、 安全装置等都没有安装完成，每个层楼的层门处都用固定护栏隔离，电梯的控制系统尚未调试，接入的动力电源属于临时电源。3．事故原因分析[]（A） | | A、作业人员违反安装工艺规程。 B、现场施工混乱，没有安全监督。 C、无证人员违章施工。 | | **正确答案：**ABC | |
|  |
| 第91题 案例题 |
| 不遵守乘客须知，男孩被卡1．事故简要经过：在本市的某居民小区1单元2号楼内，一对夫妇带一名五岁小孩从外归 来欲乘电梯回家，小孩先行跑进电梯轿厢并关门运行，电梯运行至1到3楼之间时突然停止，只听见小孩大声哭救，这对夫妇见状后立即报告物业管理部门，物业赶 来时发现小孩被卡在电梯轿厢与井道间，情况十分危机，最后在消防人员和维保人员的协力救助下，该男孩才成功脱离险情。2．事故现场情况：电梯各类安全装置 有效，电梯控制信号正常，电梯轿门略施外力即能打开。3．事故原因分析：[ ]（AC） |
| A、电梯运行中强行扒门。 B、电梯维保人员没有按照规范进行维保。 C、电梯轿门存在安全隐患。 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第92题 案例题 |
| 简易电梯害死人1．事故简要经过：2007年某月的下午二点左右，在郊区一电气有限公司板金车间内，工人唐某和 赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了轿厢，当电梯开到二楼后赵某刚走出轿厢，只听到背后轰的一声，回头一看，电梯 轿厢突然坠落到楼下，唐某随同轿厢一起坠落。当车间内的其他工人赶来把唐某救出并送往医院急救，但终因伤势过重救治无效而死亡。2．事故现场情况：该简易 电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。但没有专人负责监督车间工人操作电梯。3．事故原因分析：[]（A） |
| A、擅自制造简易电梯 B、轿厢面积与载重量不一致 C、作业人员冒险作业，超载装货 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第93题 案例题 |
| 电梯安全知识缺乏，随意使用电梯三角钥匙1．事故简要经过：本市某医院的一台病床电梯，在某早上六时许，一名清 洁工上早班到各楼层打扫卫生，并向门卫要了钥匙，自行开启电梯上至五楼，推出垃圾车，清扫卫生。按常理当电梯到达五层楼后，离开轿厢，应当将操纵箱的电源 钥匙开关或安全开关等切断电源。由于该清洁工缺乏电梯司机专业知识，何况未取得《特种设备作业人员证》。当清扫五层楼卫生后，由于冬天凌晨六时，轿厢内灯 光较昏暗，实际电梯已有人乘座开启上升至8楼，清洁工很自然盲目的推着垃圾车迈向电梯，这样清洁工連车带人一起跌入电梯井道。（AB） |
| A、电梯鈅匙无专人保管 B、无证上岗，擅自操作电梯 C、轿厢内灯光昏暗 D、离开轿厢时应切断控制电源 |
| **正确答案：**AB |

|  |
| --- |
| 第94题 案例题 |
| 违章超载，乘客被困1．事件简要经过：位于本市一科技大厦的2号电梯，在首层候梯大厅因严重超载，造成电梯下 沉，脱离门区后电梯门强迫关闭，造成在电梯轿厢内的乘用人员被困。维保单位在接到关人报修后15分钟左右赶到现场，并迅速解救出被困人员，此次事故造成被 困人数达到21人，被困时间约20分钟。2．事故现场情况：（1）事故电梯为曳引式乘客电梯，控制方式为并联，额定运行速度为2.5m/s，额定载重为 1000kg，额定载员13人。（2）对电梯进行相关性能的检查：安全保护装置、轿厢超载报警装置、层轿门安全保护装置、曳引能力等。（AB） |
| A、电梯严重超载导致曳引绳在曳引轮上滑移。 B、物业管理能力不足。 C、电梯司机对超载未制止。 |
| **正确答案：**AC |
| 第96题 单选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和（ ）。（C） |
| A、网上公示系统 B、检索系统 C、信息查询系统 |
| **正确答案：**C |

|  |
| --- |
| 第97题 判断题 |
| 2014年1月1日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》中所称的特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类设备。（ ）（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**B |

|  |
| --- |
| 第98题 判断题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。（ ）（A） |
| A、正确 B、错误 |
| **正确答案：**A |

|  |
| --- |
| 第99题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条规定，特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）以上（ ）以下罚款。（BC） |
| A、二千元 B、一万元 C、 十万元 |
| **正确答案：**BC |

|  |
| --- |
| 第100题 多选题 |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是（ ）。（ABCD） |
| A、加强特种设备安全工作 B、预防特种设备事故  C、保障人身和财产安全 D、促进经济社会发展 |
| **正确答案：**ABCD |
| **第五套**     |  | | --- | | 第1题 判断题 | | 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密并按照国家有关规定给予奖励。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第2题 判断题 | | 电梯使用单位应在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第3题 判断题 | | 对迟报、漏报、瞒报或者谎报事故、妨碍事故救援或者事故调查处理的，应当依法给予降级或者撤职的处分，触犯刑律的，依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究邢事责任。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第4题 判断题 | | **持证作业人员违章操作或者管理造成特种设备事故的，终身不得申请《特种设备作业人员证》。**（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第5题 判断题 | | 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全 技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或 者消除事故隐患。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第6题 判断题 | | 检验检测机构工作人员故意刁难设备生产、使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令整改，拒不整改的撤消其检验资格。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第7题 判断题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第8题 判断题 | | 特种设备安装、改造、维修的施工单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知或者设区的特种设备安全监督管理部门，方可施工。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第9题 判断题 | | 较大事故是指特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000元以上5000万元以下直接经济损失。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第10题 判断题 | | **电梯机房应有足够的空间、尺寸、通风良好及照明，应专用， 非授权人员不得进入。（）** | | A、正确   |  | | --- | | 第11题 判断题 | | **特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括，高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第12题 判断题 | | 国务院关于修改后《特种设备安全监察条例》，于2009年5月1日实施。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第13题 判断题 | | 高速电梯：电梯额定速度2.5m/s≤υ＜6. 0m/s的电梯。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第14题 判断题 | | **安全钳按结构和工作原理可分为瞬时安全钳和渐进式安全钳**。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第15题 判断题 | | **层门门锁其作用可防止电梯在开门状态下轿厢运行的危险故障出现**。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A | | 第16题 判断题 | | 《**特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当在有关地方人民政府的领导下，组织开展特种设备事故调查处理工作。**（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第17题 判断题 | | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后，其施工单位应在验收后15日内，将有关技术资料移交使用单位。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第18题 判断题 | | **为了保障乘客的合法权益，降低电梯生产、使用单位的损失程度，电梯生产、使用单位应参加电梯安全责任的相关保险。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第19题 判断题 | | **一般事故应由设区的市的特种设备安全监督部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第20题 判断题 | | **根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》严禁将学校场地出租作为从事有危险品的生产和经营场所。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第21题 判断题 | | **《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对发生事故的原因进行分析，并根据特种设备的管理和技术特点、事故情况对相关安全技术规范进行评估；需要制定或者修订相关安全技术规范的，应当及时制定或者修订。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第22题 判断题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构，应当经**国务院特种设备安全监督管理部门**核准。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第23题 判断题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，未经 国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，擅自用于制造的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，没收非法制造的产品，处5万元以上20万 元以下罚款。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第24题 判断题 | | 从事电梯安装、改造、维修活动的单位应当将拟进行活动的时间、地点和内容等情况，于施工前**3个工作日书面告知**施工所在的区(县)质量技监局。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第25题 判断题 | | **限速装置它与轿厢安全钳联动组成监控和阻止电梯超速的保护装置。**（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A | | |  |  |  | | --- | | 第26题 判断题 | | 安全三角钥匙必须是特殊配制，必须妥善保管，由指定的人员使用，切不可给无资职人员或无关人员使用。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第27题 判断题 | | 国家质量监督检验检疫总局设立的特种设备事故调查处理中心，主要是组织对重大事故的调查。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第28题 判断题 | | 未经核准擅自从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验等检验检测活动的，予以取缔并没收违法所得。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第29题 判断题 | | 电梯变更或者报废的，原使用单位应当在变更或者报废的30日前，向所在地的区、县质监部门办理相关手续。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第30题 判断题 | | **门联锁安装在各层层门上，用机械与电子联锁共同保护**。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第31题 判断题 《监察》全册63条 | | **有下列情形：如电梯轿厢滞留人员2小时以上、起重机械主要受力结构折断或者起升机构坠落、大型游乐设施高空滞留人员1小时以下为一般事故。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第32题 判断题 | | **电梯是机械、电气、电子技术一体化的产品**。（） | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第33题 判断题 | | **进口电梯必须符合国际有关电梯法律、行政法规、规章，强制性标准及技术规程要求。（）** | | A、正确 B、错误 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第34题 多选题 | | 公布特种设备安全以及能效忕况，应当包括[ ]内容：（） | | A、特种设备质量安全状况 B、特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策 C、特种设备能效状况 D、其他需要公布的情况 | | **正确答案：**ABCD |  |  | | --- | | 第35题 多选题 | | **电梯乘客被困轿厢时应做[ ]处理。**（） | | A、先利用对讲系统安慰乘客 B、及时通知电梯维修保养单位进行维修 C、不间断地与乘客联系 D、告知乘客自救办法自行解困 | | **正确答案：**ABC |  |  | | --- | | 第36题 多选题 | | **电梯的产权使用单位，对电梯使用、运行安全必须严格执行[ ]检查制度。**（） | | A、年检制度 B、季检制度 C、月检制度 D、日检制度 | | **正确答案：**ACD |  |  | | --- | | 第37题 多选题 | | 电梯专职安全管理员应当履行的职责：做好运行记录、督促日常维护保养工作、发现运行安全隐患作出暂停使用的建议并报告单位负责人和下列[ ]工作职责。（） | | A、监督电梯的维护保养单位定期检修保养 B、监督电梯的维护保养单位维保人员用工情况 C、妥善保管电梯层门三角钥匙、机房钥匙 D、妥善保管电梯的基站开门钥匙 | | **正确答案：**AC |  |  | | --- | | 第38题 多选题 | | **特种设备的事故报告应包括：事故发生单位名称、联系人、联系电话、事故发生地点，事故设备名称、经济损失和其他[ ]情况。（）** | | A、事故发生时间 B、人员伤亡 C、损失情况 D、事故损失费统计 | | **正确答案：**ABC |  |  | | --- | | 第39题 多选题 | | **电梯专职安全管理员应妥善保管电梯的[ ]钥匙。**（） | | A、电源 B、**三角** C、控制屏 D、**机房** | | **正确答案：**BD |  |  | | --- | | 第40题 多选题 | | **日常维护保养单位应当履行下列[ ]安全检查义务**。（） | | A、基站照明 B、**限速器** C、**缓冲器** D、机房通道畅通 | | **正确答案：**BC |  |  | | --- | | 第41题 多选题 | | **特种设备制造、安装、改造单位应具备[ ]与特种设备制造、安装、改造相关的人员条件。（）** | | A、普通操作工人 B、**技术工人 C、专业技术人员** D、财会人员 | | **正确答案：**BC |  |  | | --- | | 第42题 多选题 | | 依据《特种设备安全监察条例》，已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有[ ]行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格？（） | | A、未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的 B、不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的 C、未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的 D、伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的 | | **正确答案：**ABCD |  |  | | --- | | 第43题 多选题 | | **禁止制造、安装存在[ ]的电梯。**（） | | A、产品缺陷 B、人身安全 C、社会安全 D、**财产安全** | | **正确答案：**ABD |  |  | | --- | | 第44题 多选题 | | **事故处理规定，严格规定了事故报告制度，在发生[ ]事故后，必须立即报告主管部门和当地质量技术监督部门。（）** | | A、普通机械事故 B、重大事故 C、特大事故 D、特别重大事故 | | **正确答案：**BCD |  |  | | --- | | 第45题 多选题 | | 特种设备发生事故后，应按照国家规定[ ]向负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备监督管理部门报告。（） | | A、暂缓 B、及时 C、如实 D、隐满 | | **正确答案：**BC |  |  | | --- | | 第46题 多选题 《监察》全册88条 | | 依据《特种设备安全监察条例》，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照哪些[ ]规定处以罚款是正确的？　　（） | | A、发生设备故障的，处５万元以上１0万元以下罚款 B、发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款 C、发生较大事故的，处20万元以上50万元以下罚款 D、发生重大事故的，处50万元以上200万元以下罚款 | | **正确答案：**BCD |  |  | | --- | | 第47题 单选题 | | 电梯日常维护保养单位在接到电梯**关人故障报告**后的[ ]分钟内赶到现场完成排险救援。（） | | A、20分钟 B、**30分钟** C、40分钟 D、60分钟 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第48题 单选题 | | 电梯专职安全管理员应[ ]电梯运行和管理记录。（） | | A、负责 B、**做好** C、参与 D、监视 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第49题 单选题 | | 造成[ ]死亡，定为重大事故。（） | | A、1～3人 B、3～9人 C、10人以上30人以下 D、12～15人 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第50题 单选题 | | **事故调查报告书应从事故发生日起多少日内完成 [ ]（）** | | A、10日 B、20日 **C、60日** D、75日 | | **正确答案：**C | | 第51题 单选题 | | 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》由政府的[ ]部门发布的。（） | | A、劳动和社会保障部 B、国务院 C、质量技术监督检验检疫总局 D、安全生产监督管理局 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第52题 单选题 | | 电梯专职安全管理员应妥善保管好电梯[ ]钥匙。（） | | A、三角 B、电源 C、轿厢 D、管理室 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第53题 单选题 | | **当电梯轿厢或对重由于故障，超越极限工作位置有[ ]部件来吸收轿厢或对重下坠时的动能。（）** | | A、缓冲器 B、涨紧轮 C、极限开关 D、导向轮 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第54题 单选题 | | **《特种设备安全监察条例》不适用军事装备、核设施、海上设施和[ ]以及煤矿矿井等使用的特种设备。（）** | | A、承压热水锅炉 B、压力容器 C、气瓶 D、**用于市政工地的起重机械** | | **正确答案：**D |  |  | | --- | | 第55题 单选题 | | 电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养，应当达到国家[ ]标准的要求。（） | | A、一般性 B、强制性 C、非强制性   |  | | --- | | 第56题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，对有证据表明不符合安全技术规范要求的或有其他[ ]的特种设备，予以查封或者扣押。（） | | A、严重事故隐患 B、能耗严重超标 C、**严重事故隐患和能耗严重超标** | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第57题 单选题 | | 电梯的日常维护保养单位应当按照保养要求， 制定计划， 并做好保存期不低于[ ]年的保养记录。（） | | A、**三年** B、二年 C、一年 D、半年 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第58题 单选题 | | 未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门，应予以[ ]或依法予以处理。（） | | A、罚款 B、教育 C、**取缔** D、停业整顿 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第59题 单选题 | | **电梯井道建筑工程质量影响电梯安装，电梯安装单位不遵守施工总承包单位安全管理要求， 需要追究[ ]责任。（）** | | A、法人 B、**当事人** C、负责人 D、管理员 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第60题 单选题 | | **生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的**[ ]。（） | | A、防暑用品 B、防寒用品 C、劳动防护用品 D、生话用品   |  | | --- | | 第61题 单选题 | | **《特种设备安全监察条例》规定，　特种设备使用单位设立的特种设备检验检测机构,经国务院特种设备安全监督管理部门核准，负责本单位[ ]范围内的特种设备定期检验工作。（）** | | A、指定 B、规定 C、**核准** D、批准 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第62题 单选题 | | **电梯的日常维护单位，应对其维护单位的电梯的( ）负责。（）** | | A、安全性能 B、运行性能 C、耗电性能 D、维护保养质量 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第63题 单选题 | | **日常维护保养的要求规定每年不少于[ ]次对电梯运行情况进行全面检查。**（） | | A、**1次** B、2次 C、3次 D、4次 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第64题 单选题 | | **区（县）质量技监局接到电梯暂停使用报告后，应当在[ ]内到达现场。**（） | | A、30分钟 B、1小时 C、2小时 D、4小时 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第65题 单选题 | | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经核准的检验检测机构按安全技术规范进行[ ]。（） | | A、监督管理 B、**监督检验** C、现场检验 D、检验检测 | | **正确答案：**B | | |  | | 第66题 单选题 | | 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应遵循[ ]原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。（） | | A、公正 B、公平 C、**诚信** D、互助 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第67题 单选题 | | **日常维护保养的要求至少每[ ]日对电梯及安全设施进行一次预防性保养**。（） | | A、5日 B、**15日** C、30日 D、60日 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第68题 单选题 | | 轿厢超过额定负载时，能发出报警信号，并能使轿厢不能关门启动的部件是[ ]。（） | | A、过载保护装置 B、**超载保护装置** C、超速保护装置 D、安全窗保护 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第69题 单选题 | | **《中华人民共和国特种设备安全法》规定：未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处（ ）罚款；有违法所得的，没收违法所得。（）** | | A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、**一万元以上十万元以下** D、三万元以上三十万元以下 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第70题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》中规定，从事监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经[ ]特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员资格证书，方可从事检验检测工作。（） | | A、**国务院** B、省级 C、市级 D、所属地区 | | **正确答案：**A | | |  | | 第71题 单选题 | | 从事监督检验、定期检验和型式试验的特种设备检验检测，应经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得[ ]证书，方可从事其检验检测工作。（） | | A、检验员 B、检验师 C、**检验检测** D、无损检测 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第72题 单选题 | | **特种设备制造单位对电梯、自动扶梯的安装、改造和重大维修活动的全过程实行质量的[ ]工作。（）** | | A、监督 B、自检 C、抽检 D、记录 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第73题 单选题 | | 特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备生产、销售，不得以其名义[ ]或监制、监销特种设备。（） | | A、推荐 B、推销 C、摊派 D、强行分配 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第74题 单选题 | | 特种设备异地发生事故，业主或聘用单位人员应当立即报告[ ]质量监督行政部门。（） | | A、设备制造注册地 B、设备使用当地 C、国家质监总局 D、设备使用单位主管部门 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第75题 单选题 | | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前[ ]个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。（） | | A、1 B、2 C、3 D、6 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第76题 单选题 | | 特种设备使用单位使用不符合能效指标，未及时采取相应措施，逾期未改正的，处[ ] 元以下罚款。（） | | A、1000元以上2万 　　 B、2000元以上2万 　　 C、5000元以上2万 D、1万元以上2万 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第77题 单选题 | | 电梯乘客不得违反电梯安全[ ]警示操作电梯。（） | | A、运行 B、**使用** C、操作 D、监视 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第78题 单选题 | | 造成[ ]死亡，定为特别重大事故。（） | | A、3人 B、10人 C、**30人以上** D、50人以上 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第79题 单选题 | | 特种设备使用单位对在用特种设备应至少[ ]进行一次自行检查并作出记录。（） | | A、每周 B、**每月** C、每季 D、每年 | | **正确答案：**B |  |  | | --- | | 第80题 单选题 | | 事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，属于[ ]。（） | | A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特大事故   |  | | --- | | 第81题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备[ ]知识。（） | | A、安全 B、节能 C、安全、节能 D、节耗 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第82题 单选题 | | **《安全生产法》规定，生产经营单位应在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的[ ]。（）** | | A、安全宣传标语 B、安全宣教挂图 C、**安全警示标志** D、生产厂标 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第83题 单选题 | | 电梯使用单位应对电梯的安全使用，配备[ ]人员。（） | | A、电梯驾驶员 B、电梯维修工 C、电梯专职安全管理员 D、专职电工 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第84题 单选题 | | 在用电梯的定期检验周期[ ]年一次。（） | | A、一 B、二 C、三 D、四 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第85题 单选题 | | 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对生产的[ ]设备的安全性能和能效指标负责。（） | | A、所有 B、承压 C、特种 D、特殊 | | **正确答案：**C | | |  | | 第86题 单选题  **质量自检** | | **特种设备制造单位向对电梯安装、改造和重大维修活动的全过程实行质量[ ]。**（） | | A、抽检 B、互检 C、自检 D、年检 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第87题 单选题 | | **《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》从[ ]时候开始实施。**（） | | A、2000-4-21 B、2001-4-21 C、2002-4-21 D、2003年4日21日 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第88题 案例题 | | 违规维修，乘客遭罪1．事故简要经过：某区一商业大楼内电梯发生了故障，用户马上通知了维保单位到现场进行维 修。维修公司到现场后，在没有采取切实有效的安全防护措施情况下，在机房就展开了维修，使得电梯可以在轿厢门和厅门敞开时向下运行。此时，有一名正从轿厢 内出去的乘客李某，被向上以检修速度运行的轿厢挤压在层门的上檐大呼救命。所幸检修人员听到了呼救，马上停止了轿厢的运行，可是乘客李某已被挤压成腰椎骨 折。2．事故现场情况：该电梯当时处在检修状态，电梯的其他安全装置有效，电梯检验合格报告及电梯安全检验合格证书齐全且在有效。（） | | A、电梯维修工违反电梯维修保养安全操作规程。 B、电梯进行故障检修时，未采取安全防护措施。 C、施工现场混乱。 | | **正确答案：**AB |  |  | | --- | | 第89题 案例题 | | 简易电梯害死人1．事故简要经过：2007年某月的下午二点左右，在郊区一电气有限公司板金车间内，工人唐某和 赵某一起将电气柜体组装件材料用液压推车拉入简易电梯轿厢，同时二人也进入了轿厢，当电梯开到二楼后赵某刚走出轿厢，只听到背后轰的一声，回头一看，电梯 轿厢突然坠落到楼下，唐某随同轿厢一起坠落。当车间内的其他工人赶来把唐某救出并送往医院急救，但终因伤势过重救治无效而死亡。2．事故现场情况：该简易 电梯是由该公司于2006年6月自行制作、安装，用于货物装卸。但没有专人负责监督车间工人操作电梯。3．事故原因分析：[]（） | | A、擅自制造简易电梯 B、轿厢面积与载重量不一致 C、作业人员冒险作业，超载装货 | | **正确答案：**AB |  |  | | --- | | 第90题 案例题 | | 电梯设备缺陷，乘用人坠落井道1．事故简要经过：某日，位于本市郊区的一商城内B号货梯驾驶员载运4名工人和一 辆载有15包水泥的三轮车及一辆空载翻斗车从1楼升至4楼，当货梯到达4楼停稳后，货梯的前门自动开启时后门突然也开启了，由于后门开启正对的是井道内 壁，一名依靠在后门上的工人毫无准备地从轿门和井道之间的间隙中坠落，跌至底坑后死亡。2．事故现场情况：电梯桥门和井道损坏严重。3．事故原因分析：[ ]（） | | A、轿厢后轿门非正常开启。 B、电梯维修保养工作存在严重缺陷。 C、维修保养时没有及时纠正隐患。 D、作业人员盲目施工。 | | **正确答案：**ABC |  |  | | --- | | 第91题 案例题 | | 滥用三角钥匙，员工坠落井道1．事故简要经过：位于浦东新区的一家大酒店里，酒店餐饮部电话通知工程部，要求使 用原本处于停用状态的电梯。酒店电工周某接到电话通知后，便与工程部油漆工一起前往开启电梯。周某误认为电梯轿厢停于3楼（轿厢实际位于1楼平层位置）即 用专用三角钥匙开启电梯3楼厅门，油漆工在旁协助扒开厅门。周某在未确认电梯轿厢位置的情况下，即进入电梯井道内，致使其坠落至轿厢顶部，终因抢救无效死 亡。2．事故现场情况：电梯设备：该液压电梯型号为COP-GEUY，额定载重量为1800kg，4层4站4门），制造单位为日。（） | | A、周某擅自动用三角钥匙，盲目进入电梯井道内。 B、管理混乱，未配备专职电梯管理员。 C、电梯三角钥匙没有专人保管。 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第92题 案例题 | | 电梯安全知识缺乏，随意使用电梯三角钥匙1．事故简要经过：本市某医院的一台病床电梯，在某早上六时许，一名清 洁工上早班到各楼层打扫卫生，并向门卫要了钥匙，自行开启电梯上至五楼，推出垃圾车，清扫卫生。按常理当电梯到达五层楼后，离开轿厢，应当将操纵箱的电源 钥匙开关或安全开关等切断电源。由于该清洁工缺乏电梯司机专业知识，何况未取得《特种设备作业人员证》。当清扫五层楼卫生后，由于冬天凌晨六时，轿厢内灯 光较昏暗，实际电梯已有人乘座开启上升至8楼，清洁工很自然盲目的推着垃圾车迈向电梯，这样清洁工連车带人一起跌入电梯井道。（） | | A、电梯鈅匙无专人保管 B、无证上岗，擅自操作电梯 C、轿厢内灯光昏暗 D、离开轿厢时应切断控制电源 | | **正确答案：**AB |  |  | | --- | | 第93题 案例题 | | 违章超载，乘客被困1．事件简要经过：位于本市一科技大厦的2号电梯，在首层候梯大厅因严重超载，造成电梯下 沉，脱离门区后电梯门强迫关闭，造成在电梯轿厢内的乘用人员被困。维保单位在接到关人报修后15分钟左右赶到现场，并迅速解救出被困人员，此次事故造成被 困人数达到21人，被困时间约20分钟。2．事故现场情况：（1）事故电梯为曳引式乘客电梯，控制方式为并联，额定运行速度为2.5m/s，额定载重为 1000kg，额定载员13人。（2）对电梯进行相关性能的检查：安全保护装置、轿厢超载报警装置、层轿门安全保护装置、曳引能力等。（） | | A、电梯严重超载导致曳引绳在曳引轮上滑移。 B、物业管理能力不足。 C、电梯司机对超载未制止。 | | **正确答案：**AC |  |  | | --- | | 第94题 案例题 | | 徒弟顶班，盲目操作1．事故简要经过：本市某居民楼使用一台信号控制电梯。因年代久远，部份机件损坏严重，设备 处带“病”运行状态。事故当天，电梯司机刚好外出，让其徒弟（未取得特种设备作业人员证）顶班。正当电梯乘载三名客人由底层向五层运行时，在不到三层位置 时，电梯突然停车开门，但电梯轿厢已高出三楼平面近50cm，轿厢门刀已离开层门门锁橡胶轮，致使三层层门在重锤作用下，三层层门慢速缓慢关闭，其中一名 中年乘客从轿厢内跳出，当班司机没有制止，同时应使电梯慢速向下运行，与三层楼平面找平，可惜其由于过份紧张反而使电梯慢速上行。（） | | A、徒弟不能独立操作 B、三层层门关闭速度太快 C、电梯司机应保持镇静，并稳定乘客情绪 D、乘客不应跳出轿厢 | | **正确答案：**AC |  |  | | --- | | 第95题 单选题 | | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，必须经（ ），未履行该程序，或没达到合格标准，不得交付使用。（） | | A、审批； B、备案； C、**监督检验；** D、告知。 | | **正确答案：**C |  |  | | --- | | 第96题 单选题 | | **《中华人民共和国特种设备安全法》是全国人大颁布的（　　）**。（） | | A、法律 B、行政法规 C、安全技术规范 D、标准。 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第97题 判断题 | | **《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。**（ ）（） | | A、正确； B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第98题 判断题 | | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当建立健全特种设备安全和节能责任制度。（ ）（） | | A、正确； B、错误 | | **正确答案：**A |  |  | | --- | | 第99题 多选题 | | 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）以上（ ）以下罚款。（） | | A、2000元 B、3万元 C、 10万元 D、 30万元 | | **正确答案：**BD |  |  | | --- | | 第100题 多选题 | | 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（ ）和（ ）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。（） | | A、安全 B、岗位管理制度 C、节能 | | **正确答案：**AC | |